**შპს. „მტკვარი ენერჯი“-ს კუთვნილი მე-9 ენერგობლოკის საქვაბე განყოფილების სახურავის შეკეთების სამუშაო მოცულობა**.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **მოწყობილობის დასახელება** | **სამუშაოს დასახელება** | **შესასრულებელი სამუშაოების მოცულობა** | | **სამუშაოს ღირებულება ლარი დღგ-ს გარეშე** |
| **განზომილება** | **რაოდენობა** |  |
| საქვაბე განყოფილების სახურავი | დაზიანებული პროფილირებული მეტალის ფურცლის მოხსნა | მ2 | 180 |  |
| დაზიანებული მეტალის კონსტრუქციის აღდგენა | მ2 | 180 |  |
| ძველი პროფილირებული მეტალის ფურცლის დაყენება | მ2 | 100 |  |
| ახალი პროფილირებული მეტალის ფურცლის დაყენება | მ2 | 80 |  |
| მეტალის ფურცლის გადამაგრება მეტალის ზოლურით 40х3მმ | მ | 100 |  |
| საქაბის სახურავის საჰაეროებზე ქუდების დაყენება | ცალი | 10 |  |
| მე-10 ბლოკის მხარეს დაზიანებული სენდვიჩის პანელების შეკეთება/დამაგრება | ცალი | 8 |  |
| მე-10 ბლოკის მხარეს სენდვიჩის პანელების აღდგენა გამაგრება | ცალი | 10 |  |
| «В» რიგის საკედლე პანელები | საკედლე პანელების ადგილზე გამაგრება | ცალი | 2 |  |
| «В» რიგის მეტალის გადახურვა | მეტალის ფურცლის გადახურვა | მ2 | 10 |  |
| მეტალის ფურცლის გადახურვის გამაგრება | მ2 | 50 |  |
| საქვაბის სახურავზე ასასვლელი კიბის უჯრედის უკან მეტალის ფურცლის დაყენება | მ2 | 20 |  |
| სავენტილაციო შენობის სახურავი | რბილი გადახურვის მოწყობა | მ2 | 160 |  |
| **სულ ჯამი (ლარი) დღგ-ს გარეშე:** | |  |  |  |