**ტექნიკური დავალება**

**35კვ-ის ვაკუუმური ამომრთველის მონტაჟი (ე.გ.ხ. სამგორი-1 უჯრედი)**

ღია ქვესადგურში უნდა მოხდეს ე.გ.ხ. სამგორი-1 ის ზეთიანი ამომრთველის დემონტაჟი და მის ადგილზე უნდა დამონტაჟდეს ვაკუუმური ამომრთველი . ვაკუუმური ამომრთველი აღჭურვილი უნდა იყოს ელექტრონული დაცვის მოწყობილობებით და უნდა ხორციელდებოდეს მისი დისტანციური მართვა.

საჭირო მოწყობილობები:

1. ვაკუუმური ამომრთველი 35კვ. (630ა ოპ. ძაბვა 220ვ. მუდმივი) 1 კომპ.

2. დისტანციური მართვის კაბელი (მეტრი ადგილზე დათვალიერების დროს დადგინდება)