**დიზელ გენერატორი ( 170kva-200kva ჩათვლით)**

**ტექნიკური მახასიათებლები**

* დიზლე გენერატორი
* გარე AVR
* სამი ფაზა
* სიმძლავრე - 170KVA-დან -200KVA-ჩათვლით
* ავზის მოცულობა 250 ლიტრიდან 400 ლიტრამდე