**ტექნიკური დავალება**

**10 კვ-ის ვაკუუმური ამომრთველების შეძენა**

დახურული გამანაწილებელი მოწყობილობის I-II, II-III, III-IV და I-IV სასექციო ამომრთველების უჯრედებში ვაკუუმური ამომრთველების მონტაჟის მიზნით შეძენილ უნდა იქნეს შემდეგი მოწყობილობები:

1. ვაკუუმური ამომრთველი- BB/TEL-10. 1000ა. ოპერატიული ძაბვა- 220ვ. ცვლადი, სრული ქარხნული კომპლექტაციით და მართვის აპარატურით, КСО-272 ტიპის უჯრედების ადაპტაციისათვის -4 კომპლექტი.

 2. დაცვის რელე-REST-02. -4 ცალი.