***კახარეთი ჰესი, №1 ჰიდროაგრეგატი***

***სამუშაოთა მოცულობა:***

***1. წინა სახურავი 2400.2900.000***

* *წინა სახურავის დაზიანებული მოპირკეთების დემონტაჟი;*
* *ახალი მოპირკეთების დამზადება, ნახაზი: 2400.2900.001 და მონტაჟი;*
* *ლაბირინთული შემჭიდროვების დამზადება - მონტაჟი(შესაძლებელია აღდგენა დადუღებით);*
* *წინა სახურავზე არსებული ბრინჯაოს მილისას, ნახაზი: 2400.2900.002სნ, მონტაჟი;*
* *აღდგენილი წინა სახურავის მოპირკეთების და ლაბირინთული შემჭიდროვებების საბოლოო მექანიკური დამუშავება ნახაზი: 2400.2900.000სნ და ახალი მუშა თვალის ნახაზთან შეთანწყობით;*

***2. უკანა სახურავი 2400.2900.100***

* *უკანა სახურავის დაზიანებული მოპირკეთების დემონტაჟი;*
* *ახალი მოპირკეთების დამზადება, ნახაზი: 2400.2900.104, და მონტაჟი;*
* *ლაბირინთული შემჭიდროვების, ნახაზი: 2400.2900.102, დამზადება - მონტაჟი(შესაძლებელია აღდგენა დადუღებით);*
* *აღდგენილი უკანა სახურავის მოპირკეთების და ლაბირინთული შემჭიდროვებების საბოლოო მექანიკური დამუშავება ნახაზი: 2400.2900.100სნ და ახალი მუშა თვალის ნახაზთან შეთანწყობით;*

***3. უძრავი ლაბირინთული შემჭიდროვება 2400.2900.200***

* *ახალი, უ/ლაბირინთული შემჭიდროვების დამზადება ნახაზი: 2400.2900.200სნ -ის მიხედვით;*
* *საბოლოო ზომებზე დამუშავება ახალი მუშა თვალის ნახაზთან შეთანწყობით;*

***შენიშვნა:***

* *მოსამზადებელი სამუშაოების მსვლელობის დროს, თუ შემსრულებელი ვერ ასრულებს მოთხოვნას ან სხვა რაიმე მიზეზის გამო მიუღწეველია ნახაზზე მითითებული მოთხოვნის შესრულება, აუცილებელია შეატყობინოს დამკვეთს და შესწორება განახორციელოს მასთან შეთანხმებით;*