ძირითადი ტექნიკური მახასიათებლები

DVR - მახასიათებლები

* 16 არხიანი-DVR (მინიმუმ 5MP - AHD, HDSVI კამერების, მინიმუმ 2 ცალი 4 TB მყარი დისკის მიერთების, ცენტრალიზებული მონიტორინგის შესაძლებლობებით)

პროგრამული უზრუნველყოფის მოთხვნები

* აჩქარება კადრების ჩაყლაპვის გარეშე
* კამერების მწყობრიდან გამოსვლის სისტემური აღრიცხვის მექანიზმი
* პერსონალურ მონაცემთა მიმართ არსებული ყველა მოქმედების აღრიცხვა/ლოგირება (სისტემაში შესვლა, გასვლა, ჩანაწერების გადახვევა, დათვალიერება, გადმოწერა, გამჟღავნება, წაშლა და სხვა)
* ვიდეოჩანაწერების და ლოგების შენახვის წინასწარ დადგენილი ვადები - ჩანაწერი და ლოგები ხორციელდებიდეს მხოლოდ სასურველი დროით, წინასწარ მითითებულ ვადებში, სხვა ზედმეტი ჩანაწერის და ლოგების წაშლა ხდებოდეს ავტომატურად და არ ინახებოდეს მყარ დისკზე.
* დივიარებზე აფდეითის გაკეთება, როგორც ქსელურად, ასევე ლოკალურად, შესაძლებელი უნდა იყოს მხოლოდ ადმინისტრატორის მიერ. სისტემაზე დაშვება უნდა ხდებოდეს ინდივიდუალური მომხმარებლის (user) სახელითა და პაროლით.