**„სტელა“ ორმხრივი ქართული და ინგლისური**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N** | **მდებარეობა** | **დავალება** | **გარე ზომები** |
| 1 | აგგს „ნატახტარი“, მცხეთის რაიონი, სოფელი წეროვანი  | რეკონსტრუქცია | L=2 მ, W=0.4 მ, H=6 მ |
| 2 | აგგს „ზესტაფონი“, ზესტაფონის რაიონი, სოფელი არგვეთა | რეკონსტრუქცია | L=2 მ, W=0.4 მ, H=6 მ |
| 3 | აგგს „აეროპორტი“, ქ. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი მე-13 კმ. | რეკონსტრუქცია | L=2 მ, W=0.4 მ, H=6 მ |
| 4 | აგგს „ორთაჭალა“, ქ. თბილისი, გულუას ქ. N22 | რეკონსტრუქცია | L=1.70 მ, W=0.35 მ, H=5.6 მ |
| 5 | აგგს „ლოჭინი“, გარდაბნის რაიონი, სოფელი მარტყოფი | რეკონსტრუქცია | L=2 მ, W=0.4 მ, H=6 მ |
| 6 | აგგს „მარნეული“, ქ. მარნეული, 26 მაისის ქ. | რეკონსტრუქცია | L=2 მ, W=0.4 მ, H=6 მ |
| 7 | აგგს „სამტრედია“, ქ. სამტრედია, სანავარდოს ქ.  | დამზადება და მონტაჟი | L=2 მ, W=0.4 მ, H=6 მ |
| 8 | აგგს „დიღომი“, ქ. თბილისი, დავით აღმაშენებლის ხეივანი N121  | დამზადება და მონტაჟი | L=2 მ, W=0.4 მ, H=6 მ |
| 9 | აგგს „ვარკეთილი“, ქ. თბილისი, ჯავახეთის ქუჩაზე ვარკეთილის 3–ის საცხოვრებელი რაიონის III მ/რ–ის მოპირდაპირედ | დამზადება და მონტაჟი | L=2 მ, W=0.4 მ, H=6 მ |

1. განათება: შუქდიოდი თეთრი ნათების
2. ფასადები:
	1. 4მმ-იანი ვერცხლისფერი ალუმინის კომპოზიტური პანელი
	2. 5 მმ-იანი და 10 მმ-იანი თეთრი ორგმინა
	3. ფასის მაჩვენებლის წინა მხარე უნდა იყოს ნაწრთობი 6 მმ-იანი მინა, დაყოფილი სეგმენტებად: გაზი, თხევადი გაზი, რეგულარი, პრემიუმი, დიზელი *(შენიშვნა: პირველი ორი სეგმენტი სასურველია სტელაზე იყოს ლურჯი ფერის).*
3. პროფილები: გაფორმებული შესაბამისი ფერის არაკალით.
4. ქვედა ცისფერი და ლურჯი სექცია: ამონათებული 5 მმ-იანი ორგმინა გაფორმებული არაკალით, შიდა ჭრებით.
5. ლოგოს სექცია: სრულად ამონათებული 10 მმ-იანი ორგმინა გაფორმებული სტიკერით (წარწერა ნეოგაზი და ისარი დაბეჭდილი სტიკერზე)
6. ელექტრო ტაბლო:
	1. ფასის მაჩვენებელი, ციფრული ტაბლო, გარე მოხმარების თეთრი ფერის ნათებით. თითოეული სექციის მთლიანი ზომა 64სმ x 32სმ
	2. სამართავი პროგრამა: ცენტრალიზებული ქსელური პროგრამის საშუალებით ან/და WiFi

**კონსტრუქცია**

1. მეტალის კონსტრუქცია

**„ლაითბოქსი“ ორმხრივი ქართული და ინგლისური**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N** | **მდებარეობა** | **დავალება** | **გარე ზომები** |
| 1 | აგგს „უნივერსიტეტი“, ქ. თბილისი, უნივერსიტეტის ქ. N6 | დამზადება და მონტაჟი | L=1.74 მ, W=0.3 მ, H=3.25 მ |
| 2 | აგგს „ხაშური“, ქ. ხაშური, გორგასალის ქ. N30 | დამზადება და მონტაჟი | L=1.74 მ, W=0.3 მ, H=3.25 მ |
| 3 | აგგს „ქუთაისი“, ქ. ქუთაისი, გუგუნავას ქ. N1  | დამზადება და მონტაჟი | L=1.74 მ, W=0.3 მ, H=3.25 მ |

1. განათება: შუქდიოდი თეთრი ნათების
2. ფასადები:
	1. 4მმ-იანი ვერცხლისფერი ალუმინის კომპოზიტური პანელი
	2. 5 მმ-იანი თეთრი ორგმინა
	3. ფასის მაჩვენებლის წინა მხარე უნდა იყოს ნაწრთობი 6 მმ-იანი მინა, დაყოფილი სეგმენტებად: გაზი, თხევადი გაზი, რეგულარი, პრემიუმი, დიზელი *(შენიშვნა: პირველი ორი სეგმენტი სასურველია ლაითბოქსზე იყოს ლურჯი ფერის)*
3. პროფილები: გაფორმებული შესაბამისი ფერის არაკალით.
4. ქვედა ლურჯი სექცია: ამონათებული ორგმინა გაფორმებული არაკალით, შიდა ჭრებით.
5. ელექტრო ტაბლო:
	1. ფასის მაჩვენებელი, ციფრული ტაბლო გარე მოხმარების თეთრი ფერის ნათებით. თითოეული სექციის მთლიანი ზომა 64სმ x 32სმ
	2. სამართავი პროგრამა: ცენტრალიზებული ქსელური პროგრამის საშუალებით ან/და WiFi
6. ლოგო: წარწერა ნეოგაზი და ისარი დაბეჭდილი სტიკერზე და გადაკრული სრულად ამონათებულ ორგმინაზე.
7. გვერდითა კანტი: ამონათებული თეთრი ორგმინის კანტი, სიგანე 9 სმ x სიმაღლე 5 სმ.

**კონსტრუქცია**

1. მეტალის კონსტრუქცია.

**მონტაჟი**

1. მილკვადრატის სამონტაჟო ბოძზე