**ტექნიკური მოთხოვნები**

1.წარმადობა - მინიმუმ 7მ3 დღე-ღამეში

2.ზალპური ნაკადის კონტროლი და გადანაწილების ფუნქცია

3.გამოსასვლელში მიღებული წყლის პარამეტრები უნდა იყოს არანაკლებ:



**შესასრულებელი სამუშაო**

1. არსებული 5მ3 მოცულობის სეპარატორის დემონტაჟი, გაწმენდა, ტრანსპორტირება და მონტაჟი მარნეულის მუნიციპალიტეტ, სოფ. შულავერში.
2. ზემოთ აღნიშნული მახასიათებლების, ახალი სეპარატორის მონტაჟი ლანჩხუთის რაიონ, სოფ. გვიმბალაურში.