|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № |  |  |
| 1 | ტენდერის აღწერილობა | Safe-ს ტიპის გაზგასამართი კომპრესორის ზეთის შესყიდვის ტენდერი |
| 2 | კონკრეტული დავალება  | Safe-ს ტიპის გაზგასამართი კომპრესორის ექსპლუატაციისთვის საჭირო ზეთი, ჯამში 1.5 ტონა |
| 3 | მოთხოვნები პრეტენდენტების მიმართ | ზეთის პარამეტრები:Density at 15°C: 879 kg/m³Viscosity at 40°C: 104.6 mm²/sViscosity Index: 100Flash point (COC): 264 °CPour point: -10 °CFoaming (sequence I): 100/0 cc/cc |
| 4 | გადახდის პირობები  | განიხილება პრეტენდენტის შემოთავაზება |
| 5 | ტენდერის ვადები  | 4 კალენდარული დღე |
| 6 | ხელშკeრულების ვადები  | 360 დღე |
| 7 | საგარანტიო პირობები  | 1 წელი  |
| 8 | sakontaqto piri | მიხეილ გრიშაშვილი 577 15 88 99  |



**ელექტრონული ტენდერის განაცხადი**