|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № |  |  |
| 1 | ტენდერის აღწერილობა | Safe-ს ტიპის გაზგასამართი კომპრესორის ზეთის შესყიდვის ტენდერი |
| 2 | კონკრეტული დავალება | Safe-ს ტიპის გაზგასამართი კომპრესორის ექსპლუატაციისთვის საჭირო ზეთი, ჯამში 1.5 ტონა |
| 3 | მოთხოვნები პრეტენდენტების მიმართ | ზეთის პარამეტრები:  Density at 15°C: 879 kg/m³  Viscosity at 40°C: 104.6 mm²/s  Viscosity Index: 100  Flash point (COC): 264 °C  Pour point: -10 °C  Foaming (sequence I): 100/0 cc/cc |
| 4 | გადახდის პირობები | განიხილება პრეტენდენტის შემოთავაზება |
| 5 | ტენდერის ვადები | 4 კალენდარული დღე |
| 6 | ხელშკeრულების ვადები | 360 დღე |
| 7 | საგარანტიო პირობები | 1 წელი |
| 8 | sakontaqto piri | მიხეილ გრიშაშვილი 577 15 88 99 |



**ელექტრონული ტენდერის განაცხადი**