**განათხარის (ტრანშეის) კედლების გამაგრების საშუალების შესყიდვის**

**ტექნიკური დავალება**

შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი“ (ს/კ 203826002) გიწვევთ ტენდერში

განათხარის (ტრანშეის) კედლების გამაგრების საშუალების შესყიდვასთან დაკავშირებით.

1. განათხარის (ტრანშეის) კედლის გამაგრებითი კონსტურქცია (Trench Shoring): რაოდენობა - 8 კომპლექტი

**ტექნიკური მოთხოვნები:**

კომპლექტი უნდა შედგებოდეს 2 სეგმენტისგან: ქვედა (ძირითადი) და ზედა (დამატებითი);

კონსტრუქციის მასალა - მყარი, მეტალის;

ორივე სეგმენტით სრულად აწყობილი კონსტუქციის ზომები: სიმაღლე - 3 მ; სიგანე - 3 მ;

მანძილი კონსტრუქციის კედლებს შორის - **0,6 მ-დან - 1,5 მ-მდე;**

სეგმენტური განაწილება:

* **ძირითადი სეგმენტის ზომები** - სიმაღლე - 2 მ; სიგანე - 3 მ;


მანძილი კონსტრუქციის გამბრჯენებს შორის - **0,6 მ-დან - 1,5 მ-მდე;**

* **დამატებითი (ზედა) სეგმენტის ზომები** - სიმაღლე - 1 მ; სიგანე - 3 მ;


მანძილი კონსტრუქციის გამბრჯენებს შორის - **0,6 მ-დან - 1,5 მ-მდე;**

კონსტრუქციის მდგრადობა უნდა შეესაბამებოდეს შემდეგ მონაცემებს:

სიღრმე გრუნტის ზეწოლის ძალა **kn/m2**



განათხარის კედლების გამაგრების ფარის ნიმუში



საკონტაქტო პირი (ტექნიკური მიმართულებით) შრომის უსაფრთხოების სამსახურის უფროსი გაგა ტყემალაძე

577 245 241

[gtkemaladze@gwp.ge](mailto:gtkemaladze@gwp.ge)

საკონტაქტო პირი (შესყიდვების მიმართულებით)

შესყიდვების სპეციალისტი ქეთი კანდელაკი

599 19 25 00

kekandelaki@gwp.ge