თბომავლიზე ჩასატარებელი სამუშაოები და მისი სათადარიგო ნაწილები.

თბომავალი ТГМ 4А

ჩასატარებელი სამუშაოები:

დიზელის ძრავა:

1. შესაცვლელია მუხლა ლილვისა და ბარბაცას საფენი (ე.წ. კლადიში) - 6 წყვილი
2. შესაცვლელია დგუშის საკომპრესო რგოლები (კოლიცოები) – 12 ცალი
3. შესაცვლელია დგუშის ზეთმჭრელი რგოლები (კოლიცოები) – 18 ცალი
4. შესაცვლელია ტურბო კომპრესორის რგოლები (კოლიცოები)
5. შესაცვლელია რვამოქმედებიანი მოწყობილობის რეზინის რგოლები
6. შესაცვლელია ზეთისა და წყლის შემამჭიდროებელი რგოლები;
7. შესაცვლელია სპილენძის სადებები;
8. შესაცვლელია აზბესტომეტალის სადებები კოლექტორებზე;
9. შესაცვლელია პარანიტის სადებები გალოვკებზე;
10. შესაცვლელია ფარსონკების გამფრქვევები (რასპილიტელი);
11. დასარეგულირებელია ძრავის კლაპნები;
12. შესაცვლელია მაღალი წნევის ტუმბოს ქურო (მუფტა);
13. დასარეგულირებელია მაღალი წნევის ტუმბო;
14. შესაცვლელია ნახშირები წყლის ტუმბოზე.

კომპრესორი:

1. შესაცვლელია ჰაერის შემწოვი სისტემის სარქველები - 48 ცალი;
2. შესაცველია დგუშის საკომპრესო რგოლები - 1 კომპლექტი;
3. შესაცვლელია დგუშის ზეთმჭრელი რგოლები - 1 კომპლექტი;
4. საჭიროა ბარბაცების ბაბიტის საფენის დასხმა-გაჩარხვა - 2 ცალი;
5. შესაცვლელია გილზების სახურავების საფენები - 4 ცალი;
6. შესაცვლელია უკუსვლის სარქველის დგუში - 1 ცალი;
7. შესაცვლელია უქმი სვლის სარქველის რგოლები - 2 ცალი;
8. შესაცვლელია კომპრესორის ჰაერის ფილტრები;
9. შესაცვლელია მაღალი წნევის დამცავი სარქველი - 1 ცალი.

ჰიდრო გადაცემები:

1. შესაცვლელია გენერატორის მოძრაობაში მომყვანი ლილვის საკისარი სალნიკით - 2 ცალი;
2. შესაცვლელია პირველადი ლილვის სალნიკი - 1 ცალი;
3. შესაცვლელია ზეთის ამქაჩი ტუმბოს ღერძი (რესორკა) – 1 ცალი;
4. შესაცვლელია ზეთის ამქაჩი ტუმბოს სალნიკი - 2 ცალი;
5. შესაცვლელია სერვოცილინდრის სალნიკი - 4 ცალი;
6. შესაცლელია კიდურა ჩამრთველების სალნიკები - 4 ცალი;
7. შესაცვლელია სერვო ცილინდრების დოლურის კონტაქტები - 12 ცალი;
8. შესაცვლელია მკვებავი ნასოსის ფილტრი;
9. შესაცვლელია ჰიდრო ზეთის მეტალის ფილტრები;
10. შესაკეთებელია ჰიდრო ზეთის თბომცვლელი.

ელ. მანქანები და მოწყობილობები:

1. ზეთის ნასოსის ელ. ძრავის შემოწმება/შეკეთება;
2. საწვავის ნასოსის ელ. ძრავის შემოწმება/შეკეთება;
3. ორმანქანიანი გენერატორის შემოწმება/შეკეთება;
4. ელ. ვინტილიატორის ძრავის შემოწმება/შეკეთება;
5. წყლის ტემპერატურის მაჩვენებლის შემოწმება/შეკეთება;
6. ზეთის ტემპერატურის მაჩვენებლის შემოწმება/შეკეთება;
7. ზეთის წნევის მაჩვენებლის შემოწმება/შეკეთება;
8. კალორიფერის ძრავის შემოწმება/შეკეთება;
9. ბუვერის ფარების შემოწმება/შეკეთება;
10. ჰიდრო გადაცემის მართვის ბლოკის შემოწმება/შეკეთება;
11. ელ. პნევმატური ვინტილის BB32 შემოწმება/შეკეთება;
12. ელ. ჰიდრავლიკური ვინტილის შემოწმება/შეკეთება;
13. გამშვები კონტაქტორების შემოწმება/შეკეთება;
14. დიზელის დამცავი კომბინირებული რელეს შემოწმება/შეკეთება;
15. ძაბვის რეგულატორის კონტაქტების შემოწმება/შეკეთება.

საეტლე ნაწილები/ურიკები:

1. რედუქტორების შემოწმება/შეკეთება;
2. დიდი და პატარა კარდნების შემოწმება/შეკეთება.

შემსრულებელმა შესრულებულ სამუშაოებზე უნდა მოგვცეს მინიმუმ 2-წლიანი გარანტია.