**ტექნიკური დავალება ს/ს „540“-ის მკვებავი კაბელის ფიდ. №20-ის შეცვლა**

ს/ს „540“-ის მკვებავი კაბელი (ფიდ. #20) არის ამორტიზირებული და საჭიროებს ახლით შეცვლას.

აღნიშნულთან დაკავშირებით შეძენილ იქნას 6/10 კვ ძაბვის 3X240 მმ² კვეთის მშრალი კაბელი პოლიეთილენის იზოლაციით, კაბელის ზუსტი მანძილი და ტრასა შეირჩეს და დადგინდეს პოტენციურ კონტრაქტორთან ერთად შეთანხმებით **(დაახლოებით მანძილი 3 კმ.)**

სამუშაოები უნდა შესრულდეს კონტრაქტორი ორგანიზაციის მიერ, **მანვე უნდა მოამზადოს და შეათანხმოს პროექტი,** აღნიშნული კაბელების ინსტალაციასთან დაკავშირებულ ყველა საკითხზე. მთლიანი კაბელი უნდა ჩაიდოს მიწაში.

სრულად სამუშაოების დასრულების შემდგომ მომწოდებლმა უნდა წარმოადგინოს აკრედიტირებული ორგანოს მიერ გაცემული საექსპერტო დასკვნა.