**დანართი N:1**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | **აღწერილობა-დასახელება** | **მიწოდების ადგილი** | **რაოდენობა კომპ.** | **ერთ.ფასი**  | **ჯამი (ლარი)** |
| 1 | შახტური N:1; N:2; N:3; N:4; N:5; N:6; და N:7 ერთმანეთან ინდეტური ფუნქციისა და ამწეობის, ჭების შენობის (თავმორთულობის), სულ ჯამში არსებული 7 ცალი ხელის მექანიკური 5 ტ- ამწეს მდგომარეობის დიაგნოსტიკა და საჭიროების შემთხვევაში არსებულების რემონტი-აღდგენა. | სოფ. დიდი მუღანლო, ს/კოდი  83.07.11.512; 83.07.11.515 | 7 |   |   |
| 2 | კომპლექტაციისთვის ინდივიდუალურად ყველა შენობაში ორ-ორი ცალის ხელის მექანიკური 8 ცალი (აქედან ერთი სათადარიგო) 5 ტ- ამწეს ახლის შეძენა-მოწყობა.  |   | 8 |   |   |
| 3 | ინდივიდუალურად ყველა შენობაში თითო ცალი, საკვანძო ამწეებზე დამატებით შეკიდული მობილური უღელის (კოჭის) მონტაჟ-დემონტაჟის შესაძლებლობით დამზადება, თავისი ხელის მექანიკური 3 ტ- ამწეს შეძენა-მოწყობით და ანტიკოროზიული საღებავით შეღებვით, სიგანეში შენობის პარამეტრებთან დასაშვები მიახლოებით.  | შახტური ჭები; | 7 |   |   |
| 4 | არსებული ამწის კოჭების დამუშავება-გასუფთავება და მისი ანტიკოროზიული ყვითელი ფერის საღებავით შეღებვა. | N:1; N:2; N:3; N:4; N:5; N:6; და N:7 | 14 |   |   |
| 5 | ქარხნული, უჟანგი მობილური/პლადფორმული ტიპის კიბის შეძენა რეგულირებადი სიმაღლით L=5-6 მეტრი;ტვირთამწეობა-250 კგ |   | 3 |   |   |
| 6 | დამაგრძელებელი ჯაჭვი თავისი კაუჭებით. სიგრძე 4 მეტრი. ტვირთამწეობა 3 ტონა. |   | 7 |   |   |
| 7 | უღელის საყრდენი კვანძის მოწყობა შენობის უკანა კედელზე(მოწყობა/დემონტაჟის შესაძლებლობით) |  | 7 |  |  |
| 8 | კოჭური ამწის ტექნიკური დოკუმენტის შედგენა |   | 7 |   |   |
| 9 | კოჭური ამწის ტესტირება (სტატიკური;დინამიკური) |   | 7 |   |   |
| 10 | მოწყობის პირობითი მითითება PDF |   | 7 |   |   |