**დანართი 1 / Annex 1**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება / Name** | **საორინეტაციო ტექნიკური მახასიათებლები / Approximate Technical Specifications** | **რაოდენობა / Quantity** | **მიწოდების ადგილი / Delivery Place** |
|  | ინკუბატორი / Incubator | * ზომები / Dimensions: 5250x2600x2130 cm
* ტევადობა - 15120 ცალი ქათმის კვერცხი / Capacity – 15120 pieces of chicken eggs
* უჯრების რაოდენობა - 104 ც / Number of cell – 104 unit
* სიმძლავრე - 17 კ/ვ / Power 17 kw
* კვების წყარო - 3 ფაზა 380 ვ / Power source - 3-phase 380 w.
* ორმაგი თერმოიზოლაზია / Double thermoisolation
* ფუნქცია - სრულად ავტომატური / Function - fully automatic
 | 3 | სამტრედიის მუნიციპალიტეტისამტრედიის მუნიციპალიტეტიSamtredia Municipality |
|  | საჩეკის ყუთები პლასტმასის / Plastic hatching boxes | * ზომები / Dimensions: 910x462x140 cm
* მდგრადი მარალი ტემპერატურის მიმართ / resistant to high temperatures
 | 140 |
|  | ინკუბატორის მიკროკლიმატის რეგულატორი ორიგინალი / Microclimate regulator | * კვების წყარო - 220/250 ვ / Power source - 220/250 w.
* სინესტისა და ტემპერატურის ავტომატური კონტროლი / Automatic temperature and humidity control
* ავტომატური გაგრილება / Automatic cooling
* 2 მგრძნობიარე ელემენტი / 2 sensitive element
* ორმაგი ავარიული სისტემა / Double emergency system
* გადაბრუნების რეჟიმი / Overturn mode
* კორექტირების რეჟიმი / Adjustment mode
* განგაშის ავტომატური რეჯიმი / Automatic alarm mode
* ციფრული დისპლეი / The digital display
* ცდომილების მაჩვენებელი / Error indicator
 | 8 |
| მითითებული ტექნიკური მონაცემები არის საორიენტაციო და ტენდერის მონაწილლებს შეუძლიათ მოგვაწოდოთ ტექნიკურ მოთხოვნებთან წარმადობით ახლოს მდგომი დანადგარებიAbove listed technical specification is approximate and tender participants are encouraged to submit bids with equipment with approximately same production capacity. |  |