ტექნიკური დავალება

ჟინვალჰესის წყალგამყვანი გვირაბთან დამაკავშირებელი დამხმარე ჭაბურღილის გაბურღვის სამუშაოები.

1. საჭიროა 113 მეტრი სიღრმის ვერტიკალური ჭაბურღილის გაყვანა, რომლის სამაგრი მილის შიდა დიამეტრი იქნება არანაკლებ 200 მილიმეტრი;
2. ჭაბურღილის ზედაპირის კოორდინატები მითითებული იქნება ჟინვალჰესის მიერ;
3. ჭაბურღილის ღერძის მართობულობის კონტროლისთვის სასურველია ინკლინომეტრის გამოყენება;
4. სამუშაოების ელექტრომომარაგებას უზრუნველყოფს ჟინვალჰესი;