**სარეზერვო საწვავის ავზის შესყიდვის ტენდერი**

საკონტაქტო ინფორმაცია

 მარიამ ტაბატაძე

tenders@gc.ge

 +995 577 331197

აბსტრაქტი

წინამდებარე დოკუმენტი მოიცავს, - სს ჯორჯიან ქარდის განცხადებას პროდუქტის შესყიდვის წინადადებების მოთხოვნის შესახებ. დოკუმეტი მოიცავს შესყიდვის პროცედურას, სადაც ორგანიზაციის მოთხოვნები შესაძლოა აღწერილი იყოს როგორც (ზოგადი) კონცეფტუალური პრინციპით, ისე ფუნქციური და შედეგზე ორიენტირებული სპეციფიკაციებით, - შედეგის მიღწევის კონკრეტული გზის (დეტალური ტექნიკური სპეციფიკაციების) მითითების გარეშე.

დეტალები

ტენდერის # 13 გამოცხადების თარიღი: 24.04.2024

დასრულების თარიღი: 13.05.2024 00:00:00

სარჩევი

[ტენდერში მონაწილეობის ინსტრუქცია: 2](#_Toc73369513)

[დავალებათა აღწერილობა 2](#_Toc73369514)

[სატენდერო მოთხოვნები 2](#_Toc73369515)

[თანდართული დოკუმენტაცია 3](#_Toc73369516)

[დანართი 1 : შესასყიდი გადაწყვეტილების მახასიათებლების აღწერილობა 4](#_Toc73369517)

[დანართი 2: საბანკო რეკვიზიტები 5](#_Toc73369518)

[დანართი 3: ფასების ცხრილი 6](#_Toc73369519)

სს ჯორჯიან ქარდი (ს/კ 204396377) აცხადებს ტენდერს **სარეზერვო საწვავის (მიწისქვეშა) ავზის შესყიდვაზე;**

**ტევადობა:** 5000 ლიტრი

**რაოდენობა:** 1 ცალი

ტენდერში მონაწილეობის ინსტრუქცია:

* ტენდერის ფარგლებში პრეტენდენტებმა სისტემაში უნდა ატვირთონ სატენდერო მოთხოვნებით გათვალისწინებული დოკუმენტები;
* ტენდერის ეტაპზე დამატებითი ინფორმაციის მოპოვება ან დაზუსტება შესაძლებელია საკონტაქტო პირთან დაკავშირების საფუძველზე, - საწყის გვერდზე მითითებული ელექტრონული ფოსტის ან ტელეფონის საშუალებით;
* ტენდერის დასრულების შემდეგ სატენდერო კომისია განიხილავს შეთავაზებებს და გამოავლენს საუკეთესო პირობების მქონე მომწოდებელს;
* ტენდერში მონაწილემ ჩაშლილად უნდა წარმოადგინოს მასალების და გასაწევის სამუშაოების /მომსახურების ფასი;
* სატენდერო წინადადება წარმოდგენილი უნდა იყოს **ლარში დღგ-ს ჩათვლით;**
* პრეტენდენტის მიერ ასატვირთი ყველა დოკუმენტი და ინფორმაცია დამოწმებული უნდა იყოს უფლებამოსილი პირის ხელმოწერითა და ბეჭდით;
* ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად აუცილებელია ორგანიზაციამ წარმოადგინოს შემდეგი სავალდებულო დოკუმენტაცია:
	+ შესასყიდი გადაწყვეტილების მახასიათებლების აღწერილობა (**დანართი 1**);
	+ საბანკო რეკვიზიტები (**დანართი 2**);
	+ შემოთავაზებული ფასების ცხრილი (**დანართი 3**)
	+ ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან;
* ტენდერის განმავლობაში პრეტენდენტს აქვს ვალდებულება მოთხოვნისამებრ წარმოადგინოს დამატებითი იურიდიული თუ ფინანსური დოკუმენტი;
* წარმოდგენილი წინადადება ძალაში უნდა იყოს მინიმუმ 90 კალენდარული დღის განმავლობაში;

**სატენდერო წინადადება უნდა შეიცავდეს შემდეგ ინფორმაციას:**

* შემოთავაზებული ავზის ფოტო;
* ავზის განფასება;
* ავზის მოწოდების ვადა;

დავალებათა აღწერილობა:

შესასყიდი გადაწყვეტილების მახასიათებლების დეტალური აღწერა მოცემულია დანართი N1-ში, შესავსები ფასები ცხრილი დანართი N3-ში;

სატენდერო მოთხოვნები:

პრეტენდენტის წინააღმდეგ არ უნდა მიმდინარეობდეს გადახდისუუნარობის საქმის წარმოება და პრეტენდენტი არ უნდა იყოს ლიკვიდაციის / რეორგანიზაციის პროცესში.

პრეტენდენტ ორგანიზაციას უნდა წარმოადგინოს შესაბამისი მომსახურების გაწევის მინიმუმ **5** (**ხუთი**) წლიანი გამოცდილება.

პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს კომპანიის საქმიანობის შესახებ ინფორმაცია, საქმიანობის მოკლე აღწერილობა (გამოცდილება, კლიენტების სია) და **მსგავსი ტიპის მომსახურების მინიმუმ ორი ხელშეკრულების წარმატებით დასრულების დამადასტურებელი დოკუმენტი (ხელშეკრულება და მიღება-ჩაბარების აქტი) რომელიც განხორციელებული უნდა იყოს ბოლო 5 (ხუთი) წლის განმავლობაში**;

წინამდებარე ტენდერის გამოცხადება არ ავალდებულებს სს „ჯორჯიან ქარდ“-ს რომელიმე მონაწილესთან ხელშეკრულების გაფორმებას და ტენდერის ნებისმიერ ეტაპზე სს „ჯორჯიან ქარდი“ იტოვებს უფლებას რომ შეწყვიტოს ტენდერი.

თანდართული დოკუმენტაცია:

პრეტენდენტებმა სატენდერო წინადადებაში უნდა მიუთითოს შემდეგი ინფორმაცია:

* + დანართი 1: შესასყიდი გადაწყვეტილების მახასიათებლები
	+ დანართი 2: საბანკო რეკვიზიტები;
	+ დანართი 3: ფასების ცხრილი;

დანართი 1: შესასყიდი გადაწყვეტილების მახასიათებლები

საწვავის ავზის ტევადობა: 5000 ლიტრი;

* საწვავის ავზი უნდა შეესაბამებოდეს EU სტანდარტებს;
* საწვავის ავზს უნდა გააჩნდეს საწვავის მილის მისაერთებელი საშუალება , რომლის მეშვეობითაც; მოხდება ავზიდან საწვავის გადმოქაჩვა სასურველ ადგილამდე;
* საწვავის ავზს უნდა გააჩნდეს საწვავის დონის განმსაზღვრელი მოწყობილობა;
* საწვავის ავზს უნდა მოყვებოდეს მისი საწვავისადმი მედეგობის შესახებ სერტიფიკატი;

**მომსახურება**

წლის განმვლობაში, ავზი, გაჟონვასთან მიმართებაში უნდა იქნას შემოწმებული 6 თვეში ერთხელ;

წლის განმავლობაში, საწვავში არსებული უხეში ნივთიერებების დანალექებისაგან, ავზის დასუფთავება უნდა მოხდეს  6 თვეში ერთხელ;

**რეზერვუარის სრული რეცხვის დროს ჩატარებული სამუშაოების მოთხოვნები:**

* მომსახურე კომპანია რეზერვუარის წმენდის დროს პასუხისმგებელია უსაფრთხოების ნორმის დარღვევის შემთხვევაში  გამოწვეულ ინციდენტებზე;
* რეზერვუარის თავსახურზე არსებული მოწყობილობის  დემონტაჟი.
* რეზერვუარში არსებული მკვდარი ნაშთის ამოღება გაფილტვრა, საწვავის ვარგისიანობის განსაზღვრა;
* დაბინძურებული საწვავის მოთავსება უტილიზაციის ურნებში.
* რეზერვუარის გარეცხვამდე და გარეცხვის შემდეგ რეზერვუარის დასურათება.
* რეზერვუარის თავსახურის ჰერმეტულად დახურვა;
* რეზერვუარის თავსახურზე მოხსნილი ყველა მოწყობილობის მონტაჟი.
* რეზერვუარის შემოწმება ჰერმეტულობაზე.
* რეზერვუარში სამუშაოების დასრულების შემდეგ გაფილტრული საწვავის უკან დაბრუნება.
* სასუნთქი სარქველის გაწმენდა.
* სამუშაოების დასრულების შემდეგ დამკვეთი კომპანიის და მომსახურე კომპანიის მიერ დგება მიღება ჩაბარების აქტი ფოტო სურათებთან ერთად, რაზეც ორივე მხარე აწერს ხელს.

ტექნიკურ საკითხებთან დაკავშირებით გთხოვთ დაუკავშირდეთ ბატონ ავთოს 577740283

დანართი 2: საბანკო რეკვიზიტები

|  |
| --- |
| ინფორმაცია პრეტენდენტი ორგანიზაციის შესახებ |
| ორგანიზაციის დასახელება: |  |
| საიდენტიფიკაციო კოდი: |  |
| იურიდიული მისამართი: |  |
| ფაქტიური მისამართი: |  |
| ხელმძღვანელის სახელი და გვარი: |  |
| ხელმძღვანელის პირადი ნომერი: |  |
| ხელმძღვანელის ტელეფონის ნომერი: |  |
| საკონტაქტო პირის სახელი და გვარი: |  |
| საკონტაქტო პირის პირადი ნომერი: |  |
| საკონტაქტო ტელეფონი: |  |
| ელექტრონული ფოსტის მისამართი: |  |
| ვებ-გვერდი: |  |
| ბანკის დასახელება: |  |
| ბანკის კოდი: |  |
| ბანკის ანგარიშის ნომერი: |  |

დანართი 3: ფასების ცხრილი

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროდუქცია** | **რაოდენობა** | **ავზის ფასი** | **მომსახურების ღირებულება** | **მოწოდების / მონტაჟის ვადა** |
| 5000 ლიტრის ტევადობის მიწიქვეშა საწვავის ავზი | 1 ც |   |   |   |