Fortigate 601E Support

**მინიმალური ტექნიკური მოთხოვნები:**

ტექნიკური მოთხოვნები:

* ლიცენზია და მხარდაჭერა
  + Hardware Support -მხარდაჭერა ყველა ფიზიკურ კომპონენტზე
  + Software Support - მხარდაჭერა Firmware-ზე, განახლებაზე და მის კომპონენტებზე
  + IPS and Antivirus - მხარდაჭერა მოდულზე და მის კომპონენტებზე
  + SSL VPN – 500 მოხმხმარებელზე (Optional)
* თავსებადობა
  + SSL VPN Client-ი - მინ. Windows 10 მხარდაჭერის საშუალება ავტომატური დაკავშირების ფუნქციით.

***Დამატებითი ინფორმაცია:***

* შემოთავაზებულ გადაწყვეტიელბაში არ უნდა იყოს EoS 3 წლის განმავლობაში არცერთ კომპონენტზე;

**მოთხოვნები მომწოდებლის მიმართ:**

* პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს შემოთავაზებული პროდუქტის მწარმოებლის ავტორიზაციის წერილი (MAF) ;
* პრეტენდენტმა უნდა წარადგინოს შემოთავაზებული პროდუქტის სრული ტექნიკური მახასიათებლები;
* პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს ინფორმაცია შემოთავაზებული პროდუქტის მწარმოებლის მინიმუმ ორი ავტორიზებული სერვის ცენტრის არსებობის შესახებ, საქართველოში;
* სისტემის აპარატურული და პროგრამული კომპონენტები უნდა იყოს ერთი და იგივე მწარმოებლის;
* მოწოდებული საქონელი (მისი ყველა კომპონენტი) უნდა იყოს ახალი (არ უნდა იყოს მეორადი გამოყენების);
* პრეტენდენტს უნდა ჰყავდეს შემოთავაზებული შესყიდვის ობიექტის მწარმოებლის მიერ მინიმუმ 2 (ორი) სერტიფიცირებული, სახელმწიფო ენაზე მოსაუბრე ინჟინერი, რომელიც აკრედიტებული იქნება შემოთავაზებული სისტემის ინსტალაციაზე. აღნიშნულის დასადასტურებლად წარმოადგენილი უნდა იქნას სერტიფიკატის ასლი და ცნობა დამსაქმებელი კომპანიიდან;
* პრეტენდენტს ბოლო 3 წლის განმავლობაში საქართველოში განხორციელებული უნდა ჰქონდეს არანაკლებ 2 (ორი) პროექტი შემოთავაზებული საქონლის მწარმოებლის მსგავსი ტექნოლოგიის გამოყენებით;
* პრეტენდენტს უნდა შეეძლოს წარმოადგინოს კონცეფციის მტკიცებულება (POC) მოთხოვნისამებრ;