|  |
| --- |
| **ტექნიკური დავალება****მთისძირის რზერვუარი** |
| N | საქონლისდასახელება | ძირითადი მახასიათებლებლები | რაოდენობა | განზომილება |
| 1 | გარე გამოყენების ქსელური IP კამერა ColourVu(bullet) | 1. არანაკლებ 4MP რეზოლუციის მხარდაჭერა;2. ლინზა 2.8 მმ3. მინიმალური მგრძნობელობა 0.028, 0.02, 0.03, 0.005, 0.0008 ლუქსი ან უკეთესი მაჩვენებელი;4. ინფრაწითელი განათება "IR ნათება" არანაკლებ 50 მეტრი;5. კადრების რაოდენობა 4MP რეზოლუციის შემთხვევაში არანაკლებ 25 კადრი/წამში;6. DC 12V, PoE სტანდარტის მხარდაჭერა;7. წყლისა და მტვერისგან დაცვის კლასი არანაკლებ IP67;8. ვიდეოკომპრესია: H.265 /H265+ / H.264 / H264+;9. HLC / BLC / 3D DNR ან ექვივალენტური ტექნოლოგიის მხარდაჭერა;10. ვიდეო ანალიტიკის მხარდაჭერა - პერიმეტრზე შეღწევა ან ექვივალენტური ტექნოლოგია11. კამერას უნდა მოყვებოდეს გადაბმის კოლოფი | 12.00 | ცალი |
| 2 | ქსელური ვიდეოჩამწერი PoE NVR | 1. არხების რაოდენობა არანაკლებ 16 არხისა;2. 6MP რეზოლუციის კამერების ჩაწერის შესაძლებლობა; HDMI პორტზე 2688×1520რეზოლუციის მხარდაჭერა;3. არანაკლებ 1 ცალი HDMI და 1 ცალი VGA პორტის მხარდაჭერა; არანაკლებ 2 ცალი USB პორტის მხარდაჭერა;4. ქსელური ჩამწერის პორტების რაოდენობა არანაკლებ 32 პორტისა, პოეს მხარდაჭერით.5. არანაკლებ 2 ცალი მყარი დისკის სლოტის მხარდაჭერა, თითოეულ დისკზე არანაკლებ 6 TB მეხსიერების მხარდაჭერა;6. ვიდეოკომპრესია: H.265+ /H265 / H.264 / H.264+; | 1,00 | ცალი |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | ქსელური გამანაწილებელი (სვიჩი) PoE სტანდარტის მხარდაჭერით | 1. პორტების რაოდენობა არანაკლებ 5 ცალი 10/100M PoE პორტის მხარდაჭერა;2. კამერის ჩართვის მხარდაჭერა 250 მეტრზე;3. ქსელური პროტოკოლები: af/at სტანდარტის მხარდაჭერა;4.PoE ჯამური რესურსი არანაკლებ 200 ვატი ან არანაკლებ შეთავაზებული კამერების ჩასართავად საჭირო ჯამური რესურსი | 3.00 | ცალი |
| 4 | მყარი დისკი | არანაკლებ 4 TB მოცულობის; გათვლილი უნდა იყოს ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემებისთვის; მუშაობის რეჟიმი 24/7; | 1.00 | ცალი |
| 5 | უწყვეტი კვების წყარო"Online UPS" | Offline UPS(600VA) | 1.00 | ცალი |
| 6 | სამონტაჟო კარადა"Rack" | სამონტაჟო კარადა " RECK 6U ",ზომა არანაკლებ 600X600 | 2.00 | ცალი |
| 7 | გამანაწილებელი კარადა | 40х30х23 | 3 | ცალი |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | PDU(ელექტრო გამანაწილებელი) | PDU, არანაკლებ 5 როზეტით (ევროპული სტანდარტი) | 3,00 | ცალი |
| 9 | რკინის საყრდენი ბოძის სამონტაჟო სამუშაოები | არანაკლებ 6 მ სიმაღლე,200 მმ დიამეტრი. დამონტაჟებული საფეხურებით | 4 | ცალი |
| 10 | მიწოდება/მონტაჟი | მიწოდება/მონტაჟის ფასში გათვალისწინებული უნდა იყოს: აპარატურის მიწოდება, ინსტალაცია, კონფიგურაცია და გამართვა, აგრეთვე სრულად გათვალისწინებული უნდა იყოს აპარატურის მონტაჟისთვის საჭირო სახარჯი მასალების ხარჯი: დენის დამაგრძელებელი, ჩამრთველები, ხამუთები, ქსელის კონექტორები, და სხვა წვრილმანი სახარჯი მასალა. პრეტენდენტმა თავად უნდა განსაზღვროს მონტაჟისთვის საჭირო სახარჯი მასალების ზუსტი რაოდენობა და ღირებულება. |  |  |