ჩვენთვის მისაღები გაბარიტები  განიხილება  შემოთავაზებული ვარიანტები

4ცალი  ( მინისატვირთო)

|  |  |
| --- | --- |
| თვლების ფორმულა: | **4х2** |
| ძრავის მოდელი: | დიზელი, ევრო 2 |
| ძრავის სიმძლავრე**,** კვტ**(**ცხ**.**ძ**.)**: | **75 (102)** |
| გადაცემათა კოლოფი: | მექანიკური, 5–საფეხურიანი |
| საჭე: | ჰიდროგამაძლიერებლით |
| სამუხრუჭე სისტემა: | ჰიდრავლიკური, დოლური მექანიზმებით |
| დასაჯდომი ადგილების რაოდენობა (მძღოლის ჩათვლით): | **4** |
| საკუთარი წონა, კგ: | **1900** |
| მთლიანი წონა, კგ: | **3500** |
| ტვირთამწეობა, კგ: | **1600** |
| გაბარიტული ზომები (სიგრძე/სიგანე/სიმაღლე), მმ**:** | **5300/1900/2075** |
| სატვირთო განყოფილების ზომები (სიგრძე/სიგანე/სიმაღლე), მმ: | **2835/1830/355** |
| თვლების ბაზა, მმ: | **3000** |
| საწვავის ავზის ტევადობა, ლ: | **50-55** |
| საბურავების რაოდენობა: | **6** |
| საბურავების ზომა: | **185 R15** |
| კომპლექტაცია: | **გვერდითა მინების ელექტროამწევები, კონდიციონერი** |

1ცალი   - ბენზინმზიდი

|  |  |
| --- | --- |
| ავტომანქანის მოდელი**:** |  |
| ავტომანქანის ტიპი**:** | ავტოსაწვავგამმართავი |
| შასი: | ? |
| თვლის ფორმულა**:** | **6x4** |
| ძრავი: | დიზელი, ტურბოჩამბერით |
| ეკოლოგიური კლასი: | **Euro III - Euro II** |
| ძრავის სიმძლავრე **(**ცხ**.**ძ**)**: | **350** |
| გადაცემათა კოლოფი: | მექანიკური, 10-საფეხურიანი |
| კაბინა: | კონდიცირებისა და გათბობის სისტემით |
| ავტოცისტერნის მაქსიმალური დასაშვები წონა (კგ): | **35 000** |
| ცისტერნის მასალა: | ფოლადი სისქით 4-5 მმ, |
| ცისტერნის ნომინალური ტევადობა **(**მ**³):** | **23** |
| ცისტერნის სექციათა რაოდენობა: | **2** |
| ტუმბოს წარმადობა (მ³/სთ): | **60** |
| ზედა ჩასხმის მასალა: | **1 ერთეული ლუკი სასუნთქი სარქველებით** |
| დაცლის სისტემა: | **ფსკერის პნევმატური სარქველიდან** |
| მომსახურების მოედანი: | **მოცურების საწინააღმდეგო, მოედანზე ასასვლელი კიბე** |
| საწვავის გაცემის კვანძი: | **აღჭურვილია მრიცხველით, გასაცემი შლანგით და პისტოლეტით** |
| საწვავის ავზის ტევადობა (ლ): | **350** |