ჩვენთვის მისაღები გაბარიტები  განიხილება  შემოთავაზებული ვარიანტები

4ცალი  ( მინისატვირთო)

|  |  |
| --- | --- |
| თვლების ფორმულა:  | **4х2**  |
| ძრავის მოდელი:  | დიზელი, ევრო 2  |
| ძრავის სიმძლავრე**,** კვტ**(**ცხ**.**ძ**.)**:  | **75 (102)**  |
| გადაცემათა კოლოფი:  | მექანიკური, 5–საფეხურიანი  |
| საჭე:  | ჰიდროგამაძლიერებლით  |
| სამუხრუჭე სისტემა:  | ჰიდრავლიკური, დოლური მექანიზმებით  |
| დასაჯდომი ადგილების რაოდენობა (მძღოლის ჩათვლით):  | **4**  |
| საკუთარი წონა, კგ:  | **1900**  |
| მთლიანი წონა, კგ:  | **3500**  |
| ტვირთამწეობა, კგ:  | **1600**  |
| გაბარიტული ზომები (სიგრძე/სიგანე/სიმაღლე), მმ**:**  | **5300/1900/2075**  |
| სატვირთო განყოფილების ზომები (სიგრძე/სიგანე/სიმაღლე), მმ:  | **2835/1830/355**  |
| თვლების ბაზა, მმ:  | **3000**  |
| საწვავის ავზის ტევადობა, ლ:  | **50-55**  |
| საბურავების რაოდენობა:  | **6**  |
| საბურავების ზომა:  | **185 R15**  |
| კომპლექტაცია:  | **გვერდითა მინების ელექტროამწევები, კონდიციონერი**  |

1ცალი   - ბენზინმზიდი

|  |  |
| --- | --- |
| ავტომანქანის მოდელი**:**  |   |
| ავტომანქანის ტიპი**:**  | ავტოსაწვავგამმართავი  |
| შასი:  | ? |
| თვლის ფორმულა**:**  | **6x4**  |
| ძრავი:  | დიზელი, ტურბოჩამბერით  |
| ეკოლოგიური კლასი:  | **Euro III - Euro II** |
| ძრავის სიმძლავრე **(**ცხ**.**ძ**)**:  | **350**  |
| გადაცემათა კოლოფი:  | მექანიკური, 10-საფეხურიანი  |
| კაბინა:  | კონდიცირებისა და გათბობის სისტემით  |
| ავტოცისტერნის მაქსიმალური დასაშვები წონა (კგ):  | **35 000**  |
| ცისტერნის მასალა:  |  ფოლადი სისქით 4-5 მმ,  |
| ცისტერნის ნომინალური ტევადობა **(**მ**³):**  | **23**  |
| ცისტერნის სექციათა რაოდენობა:  | **2**  |
| ტუმბოს წარმადობა (მ³/სთ):  | **60**  |
| ზედა ჩასხმის მასალა:  | **1 ერთეული ლუკი სასუნთქი სარქველებით**  |
| დაცლის სისტემა:  | **ფსკერის პნევმატური სარქველიდან**  |
| მომსახურების მოედანი:  | **მოცურების საწინააღმდეგო, მოედანზე ასასვლელი კიბე**  |
| საწვავის გაცემის კვანძი:  | **აღჭურვილია მრიცხველით, გასაცემი შლანგით და პისტოლეტით**  |
| საწვავის ავზის ტევადობა (ლ):  | **350**  |