**ტექნიკური დავალება**

„თეთრიხევჰესი“-ს სადაწნეო მილსადენის გაწმენდა და შეღებვა

1. მილსადენის სიგრძე - 1010 მერტი
2. მილსადენის დიამეტრი - 2 მერტი
3. დამუშავება ქვიშა-ჭავლური მოწყობილობით (საყრდენებთან ერთად)
4. შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით (საყრდენებთან ერთად)

ბოლო 3-5 წელიწადში მსგავსი სირთულის მინიმუმ სამი სამუშაოს ჩატარება.