ტექნიკური დავალება

აგს-ს ოზურგეთის რებრენდინგი

* გამოყენებული მასალა, უნდა იყოს კომპოზიციური ალუმინის პანელი (ალუკაბონდი, დიბონდი) ფასმაჩვენებელი ციფრული.
* კომპოზიციური ალუმინის პანელის (ალუკაბონდი, დიბონდი) სისქე არ უნდა იყოს 4მმ ნაკლები, ხოლო მასში ალუმინის სისქე არ უნდა იყოს 0,4მმ პატარა, სასურველია თუ მოგვაწვდიან მასალის სერთიფიკატს.

ფერების კოდები

Blue :

C - 100

M - 85

Y - 0

K - 25

--------------

Orange:

C - 0

M - 70

Y - 100

K - 0

-------------

Grey :

C - 55

M - 44

Y - 42

K - 8