სს ,,მინა“ სატენდერო წინადადება

ქარხნის 10 კვ - იანი ცენტრალური გამანაწილებელი პუნქტის (ცგპ) მანძილიდან (დისტანციური) მართვის შესახებ.

1. მანძილი ცგპ - დან საოპერატორომდე მაქს. - 250 მ.
2. მანძილიდან სამართავი უჯრედების რაოდენობა - 9 ც.

განვიხილავთ კაბელით მართვის სისტემას და აგრეთვე მოდემით მართვას.

მართვის ფარზე ან კომპიუტერში უნდა ფიქსირდებოდეს შემდეგი პარამეტრები:

1. ჩართვა - გამორთვის ინდიკაცია.
2. შემყვანებზე ძაბვები, (3 შემყვანი).
3. დენები.

სამართავი უჯრედების ნომერაცია:

1. შემყვანი უჯრედი - N5.
2. შემყვანი უჯრედი - N8.
3. შემყვანი უჯრედი - N11.
4. გამავალი უჯრედი - N10.
5. გამავალი უჯრედი - N12.
6. გამავალი უჯრედი - N13.
7. გამავალი უჯრედი - N15.
8. გამავალი უჯრედი - N16.
9. გამავალი უჯრედი - N17.

იხ. ცენტრალური გამანაწილებელი პუნქტის (ცგპ) ცალხაზოვანი სქემა.