მისი ფრაქციული შემადგენლობაა: 0-2 მმ

მისი ქიმიური შემადგენლობაა:

SiO2 - 75 - 85%,

Al2O3 - 4 – 10%

Fe2O3 - 0 - 2%

CaO - 0,5 - 1,5%

სინესტე არაუმეტეს 10%

Фракционный состав: 0-2 мм.

Химический состав:

SiO2 - 75 - 85%,

Al2O3 - 4 – 10%

Fe2O3 - 0 - 2%

CaO - 0,5 - 1,5%

Влага не более 10%.