**დანართი / Annex - 1**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **დასახელება****Name** | **საორიენტაციო ტექნიკური მოთხოვნები / Approximate Technical Specification**  | **რაოდენობა Quantity** | **დანიშნულების ადგილი Destination Center** |
| **1** | **სამაცივრე დანადგარი** **Refrigerator** | * მაცივრის კამერების ჯამური მოცულობა 540 მ3 / Refrigerator Volume 540 M3
	+ ერთი კამერა 270 მ3  / One Section 270 M3;
	+ მეორე კამერა 190 მ3  / Second Section 190 M3;
	+ მესამე კამერა 80 მ3  / Third Section 80 M3;
* თითეულ კამერაში თითო აგრეგატი / cooler in each section;
* ორი გარე დაკავშირებული გამაციებელი / 2 connected external coolers aggregates.
* ტემპერატუვრული რეჟიმი 0 +120C / Temperatuvruli Mode – 0 +120C;
* ხილი;
 | **2** | სოფელი ახაშენი, გურჯაანის მუნიციპალიტეტიVillage Akhasheni, Gurjaani Municipality |
| **ჰერმეტული კარები**Hermetic door | * კარების ტიპი - ჰერმეტული / Door type – hermetic;
* ზომები/dimension:
	+ პირველი კარი/ first Door - 2x2.35 მ/M;
	+ მეორე კარი /Second Door – 2x2.35 მ/M;
	+ მესამე კარი /Third Door – 1.1x2.35 მ/M.
* დაკიდების მექანიზმი: საგორავებელი ერთფრთიანი / rolling one wing
* კარების სისქე / door width – 100 მმ/MM
 | **3** |
| **საქონლის ფასი უნდა მოიცავდეს ტრანსპორტირებისა და მონტაჟის ღირებულებას.****Price should include transportation and installation expenses.** |