**დანართი / Annex - 1**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **დასახელება**  **Name** | **საორიენტაციო ტექნიკური მოთხოვნები / Approximate Technical Specification** | **რაოდენობა Quantity** | **დანიშნულების ადგილი Destination Center** |
| **1** | **სამაცივრე დანადგარი**  **Refrigerator** | * მაცივრის კამერების ჯამური მოცულობა 540 მ3 / Refrigerator Volume 540 M3   + ერთი კამერა 270 მ3  / One Section 270 M3;   + მეორე კამერა 190 მ3  / Second Section 190 M3;   + მესამე კამერა 80 მ3  / Third Section 80 M3; * თითეულ კამერაში თითო აგრეგატი / cooler in each section; * ორი გარე დაკავშირებული გამაციებელი / 2 connected external coolers aggregates. * ტემპერატუვრული რეჟიმი 0 +120C / Temperatuvruli Mode – 0 +120C; * ხილი; | **2** | სოფელი ახაშენი, გურჯაანის მუნიციპალიტეტი  Village Akhasheni, Gurjaani Municipality |
| **ჰერმეტული კარები**  Hermetic door | * კარების ტიპი - ჰერმეტული / Door type – hermetic; * ზომები/dimension:   + პირველი კარი/ first Door - 2x2.35 მ/M;   + მეორე კარი /Second Door – 2x2.35 მ/M;   + მესამე კარი /Third Door – 1.1x2.35 მ/M. * დაკიდების მექანიზმი: საგორავებელი ერთფრთიანი / rolling one wing * კარების სისქე / door width – 100 მმ/MM | **3** |
| **საქონლის ფასი უნდა მოიცავდეს ტრანსპორტირებისა და მონტაჟის ღირებულებას.**  **Price should include transportation and installation expenses.** | | | | |