1. 38 ცალი IP კამერა. 2MP(1920X1080), ღამის ხედვა 30 მ-მდე, IP 67 სტანდარტი, POE კვება, WDR ტექნოლოგია, 3D DNR ტექნოლოგია და SMART IR ტექნოლოგიით. ON VIF სტანდარტი.
2. ვიდეო რეგისტრატორი (NVR)-20 არხიანი, 2 ცალი, 2 ვინჩესტერის მხარდაჭერით, მაქსიმუმ (16 TB), გამტარობა 400 MBPS, H264-H265 კოდეკის მხარდაჭერა, მაქსიმალური რეზოლუცია 4 K, ANR - ფუნქცია.
3. 4 ცალი 8TB -იანი ვინჩესტერი, მუშაობის რეჟიმი 24/7
4. 10/100 MB 8 –PORT -იანი POE სვიჩი IEEE802-3af/at სტანდარტის მხარდაჭერით (130 w) სტანდარტული 100მ - 100MB.

რეჟიმი 2:250 მ - 10 MB

რეჟიმი 3: VLAN

სულ 6 ცალი POE სვიჩი.

1. გარე გამოყენების ტროსიანი ქსელური კაბელი CAT5EFTP 100% სპილენძი. შიდა გამოყენების ქსელური კაბელი.
2. „გოფრე“ სადაც უნდა გაიაროს კაბელმა.
3. ჯეკის თავები .
4. იუპიესი -2KVA/1.8KW ხანგრძლივი მუშაობის ON-LINESMART UPS.