**სასერვეროს და მასში განთავსებული აპარატურის მომსახურეობის ტექნიკური დავალება**

მომსახურეობა უნდა მოიცავდეს შემდეგ სამუშაოებს:

**აპარატურის მხარდაჭერა**

* მონაცემთა საცავი მოწყობილობების (სთორიჯების) ოფიციალური მხარდაჭერის გაგრძელება **3** წლით (**IBM Storwize V3700**, **Lenovo Storwize V3700**)
* სერვერების ოფიციალური მხარდაჭერის გაგრძელება **3** წლით (**IBM System X 3650 M4**)
* ოპტიკური კომუტატორების ოფიციალური მხარდაჭერის გაგრძელება **3** წლით (**IBM,Brocade**)

**გაგრილების სისტემა**

* გაგრილების სისტემების პერიოდული შემოწმება - თვეში ერთხელ მაინც (**Stulz**).
* საჭიროების შემთხვევაში გაგრილების სისტემების წმენდა, რეცხვა და სხვა საჭირო ოპერაციების, რაც აუცილებელია მათი გამართული მუშაობის უზრინველსაყოფად
* წყლის ავზის ტუმბოს გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა
* დაზიანების შემთხვევაში დამატებითი შეთანხმების საფუძველზე საჭირო სათადარიგო ნაწილების შეძენა და რემონტი

**ელექტრომომარაგება**

* უწყვეტი კვების წყაროს (იუპიესის) გამართული მუშაობის პერიოდული შემოწმება, რეკომენდაციების გაწევა მოსალოდნელ ჩასატარებელ სამუშაოებზე (**Tripp-Lite**)
* ელექტროგამანაწილებელი კვანძის გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა, მისი პერიოდული შემოწმება და მინიმალური რემონტი
* გენერატორის პერიოდული შემოწმება, საჭირო რეკომენდაციების გაწევა მისი გამართული მუSაობის უზრუნველსაყოფად, მინიმალური რემონტების ჩატარება (**AKSA**)
* დაზიანების შემთხვევაში დამატებითი შეთანხმების საფუძველზე საჭირო სათადარიგო ნაწილების შეძენა და რემონტი

**სიგნალიზაცია**

* სიგნალიზაციია გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა, მისი პერიოდული შემოწმება და საჭირო რეკომენდაციების მოცემა (**Suprema Biostar**).