ტექნიკური დავალება

 ჟინვალის წყალსაცავის კაშხლის მარჯვენა ფერდის გამაგრება.

 ჟინვალის კაშხლის მარჯვენა კალთა წყალსაცავის მხარეს, წყლის დონის ცვალებადობის შედეგად, ჩამოირეცხა და განიცდის რღვევას. წყალსაცავთან ჩასასვლელი გზის საყრდენი კედლის ჩამორეცხილი საძირკველი საჭიროებს აღდგენას, რისთვისაც საჭიროა;

1. კედლისა და ფერდის გამაგრების საპროექტო დოკუმენტაციის და სამუშაოთა მეთოდოლოგიის შემუშავება;
2. პროექტით დასახული სამშენებლო სამუშაოების შესრულება.