დასამზადებელი ფანჯრების სპეციფიკაცია:

* **შიდა ფანჯრები: ფერი - თეთრი, სისქე - 80 მმ, ორმაგი მინაპაკეტი, ხმაურის იზოლაციით**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # | ნომერი ნახაზზე | ზომა (მ) | რაოდ. | შენიშვნა |
| 1 | WI-01 | 2.0X1.5 | 2 ც | **იღება შიგნით** |
| 2 | WI-02 | 3.1X1.5 | 1 ც | **იღება შიგნით** |

* **გარე ფანჯრები:** **ფერი - თეთრი, სისქე - 60 მმ, ორმაგი მინაპაკეტი,**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # | ნომერი ნახაზზე | ზომა (მ) | რაოდ. | შენიშვნა |
| 1 | W 01 | 2.0X2.4 | 6ც | **იღება შიგნით** |
| 2 | W02 | 3.8X1.5 | 1ც | **იღება შიგნით** |
| 3 | W03 | 2.0X1.5 | 3ც | **იღება შიგნით** |
| 4 | W04 | 2.0X2.4 | 3ც | **ყრუ ფანჯარა** |