„თეთრიხეჰვესი“ - №1 ჰიდროაგრეგატის მონაცემები

|  |  |
| --- | --- |
| ჰიდროგენერატორის ტიპი/მარკა | BГС-260/70-12 |
| სიმძლავრე (სრული, აქტიური, რეაქტიული) | 6000კვტ |
| საგენერატორო ძაბვა | 6300ვ |
| Cos*?* | 0,85 |
| სინქრონულ ბრუნთა რიცხვი | 500ბრ/წთ |
| წყვილპოლუსების რაოდენობა | 6 |
| აღგზნების ტიპი (თვითაღგზნებით, დამოუკიდებელი აღგზნებით) | თვითაგზნებით |
| აღგზნების ძაბვის დიაპაზონი | 115ვ |
| აღგზნების დენის დიაპაზონი | 412ა |
| გაგრილების ტიპი | ზეთი და წყალი |