**სამუშაოს შესრულების სპეციფიკაცია**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **სამუშაოს განმარტება** | **ზომა/ცალი** | **ერთეული** |
| 1 | ქარხნის ტერიტორიაზე გაუტიხრავი ტერიტორიის მოსაწყობად 80 x80 x4 მმ-იანი კოლოფისებური პროფილების გამოყენებით სვეტების გაკეთება | 200 | მ |
| 2  | ქარხნის ტერიტორიაზე გაუტიხრავი ტერიტორიის მოსაწყობად 50x50x3 მმ-იანი კოლოფისებური პროფილებისგან ძელების (ფერმის) გაკეთება | 300 | მ |
| 3 | ქარხნის ტერიტორიაზე შეფის კაბინეტში შუა ნაწილის მონგრევა და კარის ახალი ღიობის მოწყობა | 70 | მ2 |
| 4 | ქარხნის ტერიტორიაზე შეფის კაბინეტში დეკორატიული ფითხისა და სამღებრო სამუშაოების ჩატარება  | 80 | მ2 |
| 5 | ქარხნის ტერიტორიაზე შეფის კაბინეტში 2,5მ x1,5მ ზომის Pimapen-ის კარის მონტაჟი  | 1 | ცალი |
| 6 | ქარხნის ტერიტორიაზე ახალმოწყობილ რკინის კონტრუქციაზე ორი მხრიდან 12.5 მმ ცეცხლგამძლე წითელი თაბაშირ-მუყაოს გაკეთება  | 950 | მ2 |
| 7 | ქარხნის ტერიტორიაზე ახალმოწყობილ რკინის კონტრუქციაზე ორი მხრიდან დამონტაჟებულ თაბაშირ-მუყაოს ფილებს შორის ადგილის ამოვსება მინერალური ბამბით. მინაბამბა: 80 მმ, 60x1200, 2.15მ2 K/W, ხანძარმედეგობის კლასი A1, მარკა: KNAUFF | 550 | მ2 |
| 8 | ქარხნის ტერიტორიაზე ახალმოწყობილ რკინის კონსტრუქციაზე გაკეთებულ თაბაშირ-მუყაოს კედლებზე დეკორატიული ფითხისა და სამღებრო სამუშაოების ჩატარება  | 950 | მ2 |
| 9 | ქარხნის ტერიტორიაზე ახალმოწყობილ რკინის კონტრუქციაზე 4x4 ზომის რკინის კარის გაკეთება (ორმხრივი გაღებით) და მინერალური ბამბით ამოვსება: 60 x1200 2.15მ2 K/W, ხანძარმედეგობის კლასი A1, მარკა: KNAUFF; | 20 | მ2 |
| 10 | ქარხნის გარე კედელზე ფანჯრების მოხსნა და მოხსნილი ფანჯრების ნაცვლად 2სმ x10სმ x2 სმ მოხრილი ფურცლოვანი ლითონისგან 2,4 მ x1,5 მ ზომის დარაბების მოწყობა და კედლის შეკეთება  | 67.5 | მ2 |
| 11 |  |  |  |
| 12 | ქარხნის გარე კედელზე 3 x3 მ ზომის ცეცხლგამძლე რკინის კარის მოწყობა | 15 | მ2 |
| 13 | ქარხნის გარე ეზოში 35მ x8მ x0,20 სმ სიგანის ბეტონის დასხმა | 42 | მ2 |
| 14 | 3 ცალი სახურავის ტიპის 20.000 მ3/სთ სიმძლავრის ასპირატორისა და გაჟონვის საწინააღმდეგო ელემენტების დამონტაჟება | 3 | ცალი |