**ტექნიკური დავალება**

„თეთრიხევჰესი“-ს 35 კილოვოლტის ქვესადგურის რეკონსტრუქცია - სასალტეო უჯრედის მოწყობა

 დავალებაში შედის:

1. სქემის „ელექტრო სისტემასთან“ და „ენერგო პრო ჯორჯიასთან“ შეთანხმება;
2. სახაზო გამთიშველი (ძაბვა U=35 კვ., დენი I=630 ა.) (შეძენა-მონტაჟი) (დაგვაკმაყოფილებს უკრაინულ-რუსული მოწყობილობა) - 2 ცალი;
3. ვაკუუმური ამომრთველი (ძაბვა U=35 კვ., დენი I=630 ა.) (შეძენა-მონტაჟი) (დაგვაკმაყოფილებს უკრაინულ-რუსული მოწყობილობა) - 1 ცალი;
4. სახაზო გამთიშველების მონტაჟი;
5. ვაკუუმური ამომრთველის საყრდენი ფუნდამენტებისა და ლითონის კონსტრუქციის მონტაჟი;
6. ვაკუუმური ამომრთველის მონტაჟი;
7. ელექტრონული დაცვების და ვაკუუმური ამომრთველის დისტანციური მართვის ავტომატიკის მონტაჟი;
8. სასექციო უჯრედის გააშვება-გაწყობა და მიღება ექსპლუატაციაში;
9. წარმოდგენილ იქნას საშემსრულებლო ანგარიში