**ტექნიკური დავალება**

1. ალუმინის პანელი, 1,8 მმ. პოლიმერის საფარით. RAL 2008 90% პრიალა.-4 ცალი

პოლიმერის საფარის სისქე - არანაკლებ 60 მკმ.

1. ალუმინის პროფილი Euroshop: A 14A 4 ცალი.

პოლიმერის საფარი - RAL 2008 90% პრიალა.

1. ალუმინის პროფილი Euroshop: A 12A მრგვალი საცავით(სამაგრით)

პოლიმერის საფარი - RAL 2008 90% პრიალა.

1. გალვანიზირებული ფოლადის ბაზა 1,4 მმ.

პოლიმერის საფარი - RAL 9004 , გლუვი.

1. LED საკიდი. 10 ცალი.

LED მოდული - master shark.

1. მინერალური მინა 4 მმ. ნაწრთობი. 4 ცალი კომპაქტორით K401.
2. ფორმირებული ხუფი, თეთრი АБС-ПММА 4 მმ. უნდა შეიღებოს RAL 5002 პრიალა.
3. კრონშტეინი თაროებისთვის, 16 ცალი. თაროების დამჭერი სამაგრებთან A12, A18, Euroshop E044-00 და E044-01, პოლიმერის საფარი RAL 5002 პრიალა.
4. მინის თარო, გამჭირვალე-3 ცალი.
5. ქვედა პანელი, ფოლადის, 1,4 მმ, გალვანიზირებული. 1 ცალი. პოლიმერის საფარი - RAL 5002 90% პრიალა, მოძრავი.
6. ზედა პანელი, ფოლადის, 1,4 მმ, გალვანიზირებული. 1 ცალი. პოლიმერის საფარი - RAL 5002 90% პრიალა, მოძრავი.
7. რეგულირებადი ფეხები
8. ,,Gulf”-is ნიშანი, ორმხრივი, ფორმირებული.-1 ცალი.

კორპუსი თეთრი АБС-ПММА 4 მმ. უნდა შეიღებოს RAL 5002 პრიალა.

ფორმირებული სახის. რძისფერი თეთრი ПММА Plexiglass XT 05070 3 მმ. სისქის ლენტით

აპლიკაციებით 3 ვვ 3630-44 (სტაფილოსფერი), ORACAL 8500-542 (ცისფერი) კორპუსის ნაწილი

NC LED ECO3S ცივი ნათება,თაროების ქვეშ,ყველა თარო უნდა ნათდებოდეს

1. Gulf express ნიშანი შუბლზე სტიკერი

კარების მარყუჟი Euroshop 100x35, 45 გრ. 3 ცალი.

1. სახელურის კლიტე 420 CR, ავეჯის, მოძრავი, 1 ცალი.