|  |  |
| --- | --- |
| ტენდერის # | 1-12 GG |
| გამოცხადების თარიღი:დასრულების თარიღი: | 21/12/201828/12/2018 |
| საკონტაქტო პირი | გია გოგიბერიძეg.gogiberidze@bog.ge+995 593 340540 |

**ვიტრაჟების შესყიდვა / მომსახურების ტენდერი**

ვიტრაჟების შესყიდვა / მომსახურების ტენდერი

სარჩევი

[ზოგადი ინფორმაცია 2](#_Toc533180989)

[ინსტრუქცია ტენდერში მონაწილეთათვის 2](#_Toc533180990)

[ანგარიშსწორების პირობა 2](#_Toc533180991)

[სატენდერო მოთხოვნები 2](#_Toc533180992)

[დამატებითი ინფორმაცია მოთხოვნილ პროდუქციაზე 3](#_Toc533180993)

[ხელშეკრულების საორიენტაციო ღირებულება 3](#_Toc533180994)

[თანდართული დოკუმენტაცია 4](#_Toc533180995)

[1. დანართი 1: შესვენებების ფასების ცხრილი 4](#_Toc533180996)

[2. დანართი 2: საბანკო რეკვიზიტები 5](#_Toc533180997)

# ზოგადი ინფორმაცია

სს „საქართველოს ბანკი“ აცხადებს ტენდერს ვიტრაჟების შესყიდვაზე თანმდევი მომსახურებით (მიწოდება, მონტაჟი)

ტენდერში გამარჯვებულ ორგანიზაციასთან გაფორმდება გენერალური ხელშეკრულება.

## ინსტრუქცია ტენდერში მონაწილეთათვის

ტენდერის მიმდინარეობის განმავლობაში პრეტენდენტებმა უნდა ატვირთონ სატენდერო მოთხოვნებში გათვალისწინებული ყველა დოკუმენტი.

ტენდერის განმავლობაში დამატებითი ინფორმაციის მოპოვება ან დაზუსტება შესაძლებელია საკონტაქტო პირთან დაკავშირებით იმეილით ან ტელეფონით.

ტენდერის დასრულების შემდეგ სატენდერო კომისია განიხილავს მოწოდებულ ინფორმაციას და გამოავლენს საუკეთესო პირობის მომწოდებელს.

## ანგარიშსწორების პირობა

მოწოდებული წინადადება უნდა იყოს ეროვნულ ვალუტაში - ლარში და მოიცავდეს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ ყველა გადასახადს.

ხელშეკრულების ფარგლებში ანგარიშსწორება მოხდება კონკრეტულად პროექტის შესაბამისი სამუშაოს შესრულებიდან მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 15 საბანკო დღეში.

## სატენდერო მოთხოვნები

პრეტენდენტის მიერ ასატვირთი ყველა დოკუმენტი და ინფორმაცია დამოწმებული უნდა იყოს უფლებამოსილი პირის ხელმოწერითა და ბეჭდით;

ტენერში მონაწილეობის მისაღებად აუცილებელია ორგანიზაციამ შეავსოს შემოთავაზებული ფასების ცხრილი **(დანართი 1);**

ტენდერში მონაწილე ორგანიზაცია უნდა წარმოადგინოს ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან;

ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად აუცილებელია ორგანიზაციამ ატვირთოს მათი საბანკო რეკვიზიტები **(დანართი 2);**

ატვირთული უნდა იყოს კომპანიის მოღვაწეობის შესახებ ინფორმაცია, საქმიანობის მოკლე აღწერილობა (გამოცდილება, კლიენტების სია) და მინიმუმ ერთი რეკომენდაცია სხვა ორგანიზაციისაგან;

ორგანიზაციას უნდა ჰქონდეს შესაბამისი სერვისის გაწევის მინიმუმ 3 წლიანი გამოცდილება.

მოწოდებულ პროდუქციას უნდა ჰქონდეს მინიმუმ 2 წლიანი გარანტია;

მოწოდებულ პროდუციას თან უნდა ერთვას დეტალური სპეციფიკაციის ფურცელი და მწარმოებლის სერტიფიკატი.

## დამატებითი ინფორმაცია მოთხოვნილ პროდუქციაზე

1. ორფრთიანი ელექტრო გასაწევი კარი (პუნქტი N1) - შემოთავაზებული უნდა იყოს ევროპული ან ამერიკული წარმოების (მაღალი ხარისხის); სტანდარტული ზომა 2.5\*1.8 მეტრი;
2. ერთფრთიანი ელექტრო გასაწევი კარი (პუნქტი N2) - შემოთავაზებული უნდა იყოს ევროპული ან ამერიკული წარმოების (მაღალი ხარისხის); სტანდარტული ზომა 2.5\*0.9 მეტრი;
3. შემოთავაზებულ ვიტრაჟების სისტემას (პუნქტი N3) უნდა ჰქონდეს სპეციფიური პროგრამების ჩაწერის საშუალება რათა შევძლოთ მისი ბარათის წამკითხველზე დაერთება;
4. ალუმინის ფასადის პროფილის ზომა უნდა იყოს 12\*5 სმ, მინის სისქე 10 მმ (პუნქტი N4) - პროფილის თერმული ღებვა - RAL 7044
5. მექანიკური გასასრიალებელი მინის კარი, მექანიზმი და მინა (პუნქტი N5) - მექანიზმი მინიმუმ 75 კგ, მინა 10 მმ, პროფილის თერმული ღებვა - RAL 7044;
6. მექანიკური გასასრიალებელი მინის კარი, მექანიზმი და მინა (პუნქტი N6) - მექანიზმი მინიმუმ 150 კგ, მინა 10 მმ, პროფილის თერმული ღებვა - RAL 7044;
7. სახელური (პუნქტი N 7) - დიამეტრი 32 მმ, უჟანგავი მეტალის;
8. ალუმინის ტიხრის პროფილი (პუნქტი N8) - ზომა 4\*2 სმ, მინის სისქე 10 მმ, პროფილის თერმული ღებვა - RAL 7044;
9. ანტივანდალური ბრონე ფირი (პუნქტი N 9) - 400 მიკრონი, ამერიკული ან ევროპული წარმოების;
10. ანტივანდალური ბრონე ფირი (პუნქტი N10) - 200 მიკრონი, ამერიკული ან ევროპული წარმოების;
11. ნაწრთობი მინა შეღებილი (პუნქტი N11) -RAL 9010;
12. ხელშეკრულების ფარგლებში სავალდებულოა რომ მომწოდებელმა მოახდინოს დასამონტაჟებელი კარებების აზომვა / დამონტაჟება თბილისის გარეთ. შესაბამისად გთხოვთ წარმოადგინოთ ტრანსპორტირების ღირებულება 1კმ.-ზე.

## ხელშეკრულების საორიენტაციო ღირებულება

ხელშეკრულების ფარგლებში საორიენტაციო ელექტრო გასაწევი კარის შეძენის ოდენობა: 30 ცალი;

ვიტრაჟების ჯამური საორიენტაციო ოდენობა: 1,000 კვმ;

ხელშეკრულების გაფორმების სავარაუდო ვადა: 2019 წლის 12 იანვარი;

ხელშეკრულების საორიენტაციო მოქმედების ვადა: 6 თვე.

# თანდართული დოკუმენტაცია

1. დანართი 1: შესვენებების ფასების ცხრილი

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | **რაოდენობა** | **დასახელება** | **ერთეული** | **ერთეულის ფასი ლარში (დღგ-ს ჩათვლით)** |
| 1 | 1 კომპლექტი | ორფრთიანი ელექტრო გასაწევი კარი | 1 კომპლექტი |   |
| 2 | 1 კომპლექტი | ერთფრთიანი ელექტრო გასაწევი კარი | 1 კომპლექტი |   |
| 3 | 1 კომპლექტი | ბარათის წამკითხველი პროგრამის ჩაწერა | 1 კომპლექტი |   |
| 4 | 1მ2 | ალუმინის ფასადის პროფილის ზომა 12\*5 სმ, მინის სისქე 10 მმ | 1მ2 |   |
| 5 | 1 კომპლექტი | გასასრიალებელი მინის კარი, მექანიზმი (მინ. 75 კგ)და მინა | 1 კომპლექტი |   |
| 6 | 1 კომპლექტი | გასასრიალებელი მინის კარი, მექანიზმი (მინ. 150 კგ.) და მინა | 1 კომპლექტი |   |
| 7 | 1 კომპლექტი  | სახელური | 1 კომპლექტი  |   |
| 8 | 1მ2 | ალუმინის ტიხრის პროფილის ზომა 4\*2 სმ, მინის სისქე 10 მმ | 1მ2 |   |
| 9 | 1მ2 | ანტივანდალური ბრონე ფირი (400 მკრ.) | 1მ2 |   |
| 10 | 1მ2 | ანტივანდალური ბრონე ფირი (200 მკრ.) | 1მ2 |   |
| 11 | 1მ2 | ნაწრთობი მინა შეღებილი | 1მ2 |   |
| 12 | 1მ2 | მინის დასაბური ფირი | 1მ2 |   |
| 13 | 1 კმ | მასალების გადაზიდვა | 1 კმ |   |

1. დანართი 2: საბანკო რეკვიზიტები

ორგანიზაციის დასახელება:

საიდენტიფიკაციო კოდი:

იურიდიული მისამართი:

ფაქტიური მისამართი:

ხელმძღვანელის სახელი და გვარი:

ხელმძღვანელის პირადი ნომერი:

ხელმძღვანელის ტელეფონის ნომერი:

საკონტაქტო პირის სახელი და გვარი:

საკონტაქტო პირის პირადი ნომერი:

საკონტაქტო ტელეფონი:

ელექტრონული ფოსტის მისამართი:

ვებ-გვერდი:

ბანკის დასახელება:

ბანკის კოდი:

ბანკის ანგარიშის ნომერი: