**ზოგადი მოთხოვნები**

* სიმძლავრე - მინიმუმ 40 kVa
* თანხა მიუთითეთ მონტაჟის გათვალისწინებით
* დენის გათიშვის შემთხვევაში უნდა იმუშაოს მინ. 2 საათი
* გათვლილი უნდა იყოს 80 სამუშაო ადგილზე
* უნდა იყოს ჰერმეტული აკუმულატოერბით
* მწარმოებელი ქვეყანა არ უნდა იყოს ჩინეთი
* გარანტია - მინიმუმ 3 წელი
* უნდა მოყვებოდეს აკუმულატორის სადგამები
* უნდა იყოს სამ ფაზიანი
* აუცილებლად უნდა იყოს ადგილზე და მოწოდება უნდა მოხდეს შეკვეთიდან 1 კვირის განმავლობაში
* გთხოვთ მიუთითოთ ტექნიკური მახასიათებლები