თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო უნდა გაკეთდეს 6 ლოკაციაზე:

* ბელიაშვილზე 5 ბოქსი
* აღმაშენებლის გამზირზე 5 ბოქსი
* ვარკეთილში 4 ბოქსი
* ბ. ხმელინცკის ქუჩაზე 6 ბოქსი
* ფეიქრებზე 8 ბოქსი
* გლდანში 4 ბოქსი
* 6 ლოკაციაზე ჯამში 32 ბოქსი

**ავტოსამრეცხაოს ძირითადი პროგრამები:**

1. ქაფი
2. ხსნარი (შამპუინი)
3. ცივი წყალი
4. ცხელი წყალი
5. დემინერალიზებული წყალი (ოსმოს სყალი)
6. ცვილი

**ავტო-სამრეცხაოს დანადგარები**

**პოსტის შიდა მოწყობილობა**

* შემომავალი წყლის ფილტრების სისტემა, წნევის ინდიკატორით - *დუბლირებული*
* წყლის დამარბილებელი უწყვეტი მოქმედების - დუბლირებული კოლონებით(2.5 კუბ.მ. საათში)
* დარბილებული წყლის ავზი
* დარბილებული წყლის წნევის სტაბილიზაციის სისტემა - *დუბლირებული*
* უკუ-ოსმოსის დანადგარი (500 ლ საათში)
* ოსმოტირებული წყლის ავზი
* ოსმოტირებული წყლის წნევის სტაბილიზაციის სისტემა - *დუბლირებული*
* ცხელი წყლის ბოილერი, ორ კონტურიანი, 500 ლიტრიანი
* ცხელი წყლის ქვაბი ბუნებრივ აირზე, 30 კილოვატი
* ჰაერის კომპრესორი, მუშა წნევა 10 ბარი, რესივერი 300 ლიტრი (გამოიყენება ქაფის მიწოდების დროს და პარალელურად გამოიყენება მტვერსასრუტისთვის)
* მაღალი წნევის განმხოლოებული მოდული თვითმომსახურების ავტოსამრეცხაოსთვის თითოეული პოსტისთვის ცალკე
  + მაღალი წნვის წყლის პომპა (მუშა წნევა 160/170 ბარი)
    - ელექტრო ძრავი
    - უჟანგავი ლითონის ბაიპასი
  + ქიმიური კონცენტრატის 2 ავზი (ერთი ქაფისთვის, მეორე ცვილისთვის)
  + დოზატორების სისტემა
* მაღალი წნევის მოდულის მართვის პანელი თითოეული პოსტისთვის ცალკე
  + მართვის კომპიუტერი
  + მართვის ელექტორნული ბლოკი
  + სიხშირის გარდამქმნელი
  + ელქტრო სარქველების კოლექტორი
* გაყინვის საწინააღმდეგო სისტემა - (-15) გრადუსი

**პოსტის გარე მოწყობილობა**

* + 360 გრადუსით ბრუნავი პანტოგრაფები, უჟანგავი ლითონის , 2ცალი 1 ბოქსზე
  + ქაფის პისტოლეტი 45 გრაუსიანი გაშლის კუთხით
  + წყლის პისტოლეტი - ზაფხულის და ზამთრის
  + პისტოლეტის ბუდე, უჟანგავი ლითონის 2 ცალი
  + მართვის პულტი უჟანგავი ლითონის (კლიენტი ირჩევს რეცხვის პროგრამას), აღჭურვილი პიეზო ღილაკებით, საინფორმაციო ტაბლოთი, მონეტის მომღებით

**ონლაინ მონიტორინგი**

* + ფულადი სახსრების სტატისტიკა სასურველი პერიოდის მიხედვით
  + გამოყენებული პროგრამების სტატისტიკა დროის მიხედვით
  + პომპების მუშა საათების სტატისტიკა
  + სერვისული მომსახურებისთვის საჭირო სტატისტიკა
  + ავარიების შეტყობინება და სტატისტიკა

**ავტოსამრეცხაოს აქსესუარები**

* უჟანგავი ლითონის მტვერსასრუტი (შეწოვის და დაბერვის ფუნქციით)
  + ელექტრონული მართვის ბლოკი
  + ელექტრო ტურბინა, სამ ფაზიანი
  + უჟანგავი ლითონის ავზი, ნაგვისთვის, მინიმუმ 50 ლიტრიანი
  + მრავალჯერადი შემკრები ტომრების სისტემა
  + სამუშაო რესურსი მინიმუმ 8000 საათი
* უჟანგავი ლითონის ხელსაბანი წყლის ეკონომიის სისტემით
* უჟანგავი ლითონის ხალიჩების საბერტყი ნაგვის შემკრები ყუთით
* უჟანგავი ლითონის ხალიჩების სამაგრი, თითო ბოქსზე 4 დამჭერით
* უჟანგავი ლითონის მაგიდა
* კუპიურების მონეტებად გადასახურდაველბელი აპარატი კედელში ჩასდგმელი
  + კუპიურების მიმღები - *დუბლირებული*
  + მონეტების ტევადობა მინიმუმ 5000 ცალი
  + ონლაინ მონიტორინგის სისტემა

უნდა ქონდეს მინიმუმ 2 წლიანი გარანტია

მონტაჟის ღირებულება გამოგვიყავით ცალკე

ფასი მოგვაწოდეთ გადასახადების ჩათვლით

ფასები ფიქსირებული უნდა იყოს ერთი წლის განმავლობაში

ბაზარზე უნდა იყოს მინიმუმ 3 წელი