**ცეცხლმაქრები**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ტექნიკური მოთხოვნა | ბრენდი მოდელი | რაოდენობა | ფასი 2 წლიანი გარანტიით | ფასი 5 წლიანი გარანტიით | დამუხტვის ფასი |
| წონა: 5კგ  კატეგორია ABC /ABCE უნივერსალური;  კედელზე მისამაგრებელი კრონშტეინით (სამაგრი);  წნევის მაჩვენებელი მანომენტრით  დრეკადი მილით  დალუქულ მდგომარეობაში, სპეციალური პლომბით | Model 2y warranty  Model 5yr warr. | **1250** |  |  |  |

**დამუხტული ცეცხლმაქრების ტექნიკური მახასიათებლები:**

* მოწესრიგდეს ცეცხლმაქრი (ცეცხლმაქრის შლანგი თუ გაბზარულია ან დაშაშრულია უნდა შეიცვალოს ახლით და ასევე აღმოიფხვრას სხვა დაზიანებები);
* დატანებული უნდა იყოს ცეცხლმაქრზე ინფორმაცია (მიკრული სტიკერით ან მარკერით მიწერილი თარიღით) თუ რა დროის განმავლობაში დაიმუხტა და როდის უნდა დაიმუხტოს ახლიდან;
* დამუხტულ ცეცხლმაქრს უნდა ქონდეს ხარისხის გარანტია (გამოყენების შემთხვევაში უნდა შეესაბამებოდეს **ABC /ABCE**  კატეგორიის ცაცხლმაქრს);
* წნევის მაჩვენებელი მანომენტრი რომლის ისარიც იქნება მწვანე ფერზე;
* დალუქულ მდგომარეობაში, სპეციალური პლომბით;
* იმ შემთხევაში თუ ძველ ცეცხლმაქრს არ ექნება კედელზე მისამაგრებელი კრონშტეინი (სამაგრი) სასურველია შეძენილი და ჩამოკიდებული იქნას შესაბამის ადგილას (ცეცხლმაქრი უნდა იყოს ჩამოკიდებული კედელზე ან ჩასმული სპეციალურ კარადაში რომ არ მიიღოს მექანიკური დაზიანება);
* გარანტია: მინიმუმ ერთ წელი;