|  |  |
| --- | --- |
| ძირითადი მოთხოვნები / აღწერილობა | კომენტარი |
| * Precision Cooling 2x 10KW * UPS 10KW RT with SNMP * Power Distribution 6x PDU (2x per Rack) * Server Rack 3x 42” * Server Room 1x 8 port KVM with monitor * Cable Management * Industrial Environmental Monitoring   + Temperature   + Humidity   + Smoke   + Fluid   + SNMP   + SMS   შენიშვნა: ოთახი არის 4x4 მეტრი. პირველ ეტაპზე საჭიროა კონდინცირების მილების და გაყვანილობის მონტაჟი. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| მინიმალური საგარანტიო პერიოდი/პირობები:  6 თვე აკუმულატორებზე  3 წელი დანარჩენ აპარატურაზე |  |
| საგარანტიო პირობები/გაყიდვის შემდგომი მომსახურება |  |
| მწარმოებელი და წარმოშობის ქვეყანა |  |
| მოწოდების ვადები (ძირითად მოწყობილობებზე) |  |
| მოწოდების ვადები (სათადარიგო ნაწილებზე) |  |
| ხართ თუ არა შემოთავაზებული მწარმოებლის ოფიციალური წარმომადგენელი  (დამადასტურებელი სერტიფიკატის წარმოდგენა) |  |
| შესრულებული მსგავსი პროექტები |  |
| სხვა დამატებითი ინფორმაცია |  |

**შენიშვნა:** ადგილზე ვიზიტის საჭიროების შემთხვევაში, ტენდერში მონაწილე კომპანია ერთი დღით ადრე უნდა დაუკავშირდეს მითითებულ საკონტაქტო პირს.