|  |  |
| --- | --- |
| ძირითადი მოთხოვნები / აღწერილობა |  კომენტარი  |
| * Precision Cooling 2x 10KW
* UPS 10KW RT with SNMP
* Power Distribution 6x PDU (2x per Rack)
* Server Rack 3x 42”
* Server Room 1x 8 port KVM with monitor
* Cable Management
* Industrial Environmental Monitoring
	+ Temperature
	+ Humidity
	+ Smoke
	+ Fluid
	+ SNMP
	+ SMS

შენიშვნა: ოთახი არის 4x4 მეტრი. პირველ ეტაპზე საჭიროა კონდინცირების მილების და გაყვანილობის მონტაჟი. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| მინიმალური საგარანტიო პერიოდი/პირობები: 6 თვე აკუმულატორებზე3 წელი დანარჩენ აპარატურაზე |  |
| საგარანტიო პირობები/გაყიდვის შემდგომი მომსახურება  |  |
| მწარმოებელი და წარმოშობის ქვეყანა |  |
| მოწოდების ვადები (ძირითად მოწყობილობებზე)  |  |
| მოწოდების ვადები (სათადარიგო ნაწილებზე) |  |
| ხართ თუ არა შემოთავაზებული მწარმოებლის ოფიციალური წარმომადგენელი (დამადასტურებელი სერტიფიკატის წარმოდგენა) |  |
| შესრულებული მსგავსი პროექტები |  |
| სხვა დამატებითი ინფორმაცია |  |

**შენიშვნა:** ადგილზე ვიზიტის საჭიროების შემთხვევაში, ტენდერში მონაწილე კომპანია ერთი დღით ადრე უნდა დაუკავშირდეს მითითებულ საკონტაქტო პირს.