# **ტექნიკური დავალება**

ჩასატარებელია ჟინვალჰესის ჰიდრონაგებობზე არსებული ინსტრუმენტალური მონიტორინგის სისტემის რეაბილიტაცია. მომწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს საჭირო სამუშაოების ჩატარება საკუთარი მასალით.

შესასრულებელი სამუშაოები მოიცავს შემდეგ პოზიციებს:

* მძლავრი მოძრაობის ავტომატური ჩამწერის (1 ერთეული) დიაგნოსტირება-რემონტი-აღდგენა;
* კაშხლის ტანში და საცემენტაციო გალერეაში ელ. პიეზოპმეტრების ქსელის რეაბილიტაცია (ელ.პიეზომეტრები - 4 ერთ.; მანომეტრები-24 ერთ.; დაწნევითი კვანძების შეცვლა-აღდგენა-12ერთ.; ელ. სადენებზე და შუალედურ ტერმინალებზე პროფილაქტიკური სამუშაოების ჩატარება);
* თავისუფალი წყალსაგდების არხის ღერძზე განლაგებული სადრენაჟო მილების აღჭურვა მანომეტრებით (3 ერთ.) გადამსვლელი კვანძების მეშვეობით;
* აღნიშნული ხელსაწყოების რეკონსტრუქციის შემდეგ, ავტომატური სისტემის ახალი კონფიგურაციის უზრუნველყოფა, ასევე პროგრამული უზრუნველყოფის განახლება და ხელახალი ინსტალირება და სისტემის ექსპლუატაციის თავიდან გაშვება.

|  |  |
| --- | --- |
| დამატებითი მოთხოვნები  |  კომენტარი  |
| სამუშაოების ჩატარებისას გამოყენებული უნდა იყოს თანამედროვე გამზომ-საინფორმაციო (მონიროტინგის) სისტემები და ინსტრუმენტები (მწარმოებელი კომპანიები: SISGEO; FIELD; SISCOM) |
| საგარანტიო პერიოდი/პირობები |  |
| მწარმოებელი და წარმოშობის ქვეყანა (ალტერნატივის შემთხვევაში) |  |
| მოწოდების/შესრულების ვადები |  |
| მოწოდების ვადები (საგარანტიო პერიოდში სათადარიგო ნაწილებზე ან/და დაზიანების აღმოფხვრის დროს) |  |
|  ხართ თუ არა შემოთავაზებული მწარმოებლის ოფიციალური წარმომადგენელი (დამადასტურებელი სერტიფიკატის წარმოდგენა მოთხოვნის შემთხვევაში) |  |
| შესრულებული მსგავსი სამუშაოები/პროექტები |  |
| სხვა დამატებითი ინფორმაცია |  |

**შენიშვნა:** ადგილზე ვიზიტის საჭიროების შემთხვევაში, ტენდერში მონაწილე კომპანია ერთი დღით ადრე უნდა დაუკავშირდეს მითითებულ საკონტაქტო პირს.