ტენდერი

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # | პროდუქტი | რაოდენობა | ფასი | ჯამი |
| 1 | QSFP-100G-SR4-S= | 44 |  |  |
| 2 | SFP-10G-SR-S= | 170 |  |  |
| 3 | QSFP-40G-SR4-S= | 6 |  |  |
| 4 | SFP-10G-BX40U-I= | 29 |  |  |
| 5 | SFP-10G-BX40D-I= | 29 |  |  |
| 6 | GLC-BX40-U-I | 20 |  |  |
| 7 | GLC-BX40-D-I | 20 |  |  |
| 8 | GLC-BX-U | 6 |  |  |
| 9 | GLC-BX-D | 6 |  |  |
| 10 | [GLC-TE](https://urldefense.com/v3/__https:/www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/interfaces-modules/gigabit-ethernet-gbic-sfp-modules/product_data_sheet0900aecd8033f885.html__;!sY7TPmbz5GQ!eZ2-84i4WryDy5-Qmv3PiI48zEFggDcQrim_7tqiwjsmb0pKNbWgRlLxfSFOxzW3$) | 140 |  |  |
| 11 | QSFP-4X10G-AOC10M= | 8 |  |  |
| 12 | MPO 12 fiber OM3 MM – 3m | 6 |  |  |
| 13 | MPO 12 fiber OM3 MM- 10m | 14 |  |  |
| 14 | MPO 12 fiber OM3 MM-15m | 6 |  |  |
| 15 | LC-LC/PC OS2 SM-2m | 10 |  |  |
| 16 | LC-LC/PC OS2 SM-3m | 48 |  |  |
| 17 | LC-LC/PC OS2 SM-10m | 6 |  |  |
| 18 | LC-LC/PC OM3 MM-2m | 8 |  |  |
| 19 | LC-LC/PC OM3 MM-3m | 16 |  |  |
| 20 | LC-LC/PC OM3 MM-10m | 12 |  |  |
| 21 | LC-LC/PC OM3 MM-15m | 8 |  |  |
| 22 | LC-SC/PC OS2 SM-5m | 4 |  |  |
| 23 | LC-SC/PC OS2 SM-10m | 10 |  |  |
| 24 | LC-SC/PC OS2 SM-15m | 10 |  |  |
| 25 | LC-SC/PC OM3 MM-5m | 4 |  |  |

        QSFP-100G-SR4-S=  მოდული უნდა იყოს სრულად თავსებადი C9500-48Y4C-A სერიის კომუტატორებთან;

        QSFP-100G-SR4-S=  მოდული უნდა იყოს სრულად თავსებადი N9K-C9332C და N9K-C93180YC-EX  სერიის კომუტატორებთან NX-OS  და ACI რეჟიმებში;

        SFP-10G-BX40D-I=, SFP-10G-BX40U-I= და GLC-TE მოდულები უნდა იყოს სრულად თავსებადი N9K-C93180YC-EX  სერიის კომუტატორებთან NX-OS  და ACI რეჟიმებში;

        SFP-10G-BX40D-I= და SFP-10G-BX40U-I= მოდულები უნდა იყოს სრულად თავსებადი N9K-C9332C სერიის კომუტატორებთან ACI რეჟიმეში;

        QSFP-40G-SR4-S= მოდული უნდა იყოს სრულად თავსებადი N9K-C9332C და N9K-C93180YC-EX  სერიის კომუტატორებთან NX-OS  და ACI რეჟიმებში;

        SFP-10G-BX40D-I= და SFP-10G-BX40U-I=   მოდულიები უნდა იყოს სრულად თავსებადი C9500-48Y4C-A სერიის კომუტატორებთან;

        GLC-BX40-U-I, GLC-BX40-D-I, GLC-BX-U, GLC-BX-D, GLC-TE - მოდულიები უნდა იყოს სრულად თავსებადი C9500-48Y4C-A და C9200-24T(C9200-NM-4X) სერიის კომუტატორებთან;

* **ფასები წარმოდგენილი უნდა იყოს დოლარში გადასახადების ჩათვლით.**
* **ტექნიკურ საკითხებზე დაუკავშირდით - არჩილ ჯიბლაძე (+995 593) 313316, სხვა საკითხებზე - ბექა ჭოლაძე;** [**bcholadze@bog.ge**](mailto:bcholadze@bog.ge) **555 111 299**