დანართი N1

* ციფრული რენტგენო-ფლუროსკოპიული სისტემა;
* სტაციონარული;
* რენტგენოგრაფია უნდა ხორციელდებოდეს ჰორიზონტალურ და ვერტიკალურ პოზიციაში;
* აპარატს უნდა გააჩნდეს მობილური ტუბუსი;
* რენტგენის მილაკის ბრუნვა უნდა იყოს - 90/180 და +30;
* ფოკუსის გაზრდის შესაძლებლობა, რომელიც საკვლევი არის ერთ გამოსახულებაში მიღების საშუალებას იძლევა;
* კლინიკის პროფილის გათვალისწინებით რენტგენოლოგიურ აპარატს უნდა ჰქონდეს SLOT-პროგრამა.