****

**beqTaqaris sawarmoo teritoris ganaTeba**

**sanaTebis teqnikuri maxasiaTeblebi**

|  |  |
| --- | --- |
| sanaTebis parametrebi | Sesasyidi raodenoba  |
| 1. masalebi: maRali xarisxis aluminis Senadnobi
2. mzis paneli: 45W DC6V (maRali-efeqturi monokristaluri silikoni)
3. LED ganaTeba: 300W (660cali SMD2835 LED Cipi)
4. CCT (korelirebuli ferTa temperatura): 3000-6500K (fakultaturi)
5. batarea: Li-batarea, 40AH DC3.2V
6. Suqis nakadi: 120-130lm/vt
7. samuSao dro: uwvetad 3-5 wvimiani dRe, 12-16 saaTis RameSi
8. marTvis reJimebi: ganaTeba \_ dro\_ radio operatori/ moZraobis sensori+ moZraobis infrawiTeli gadamcemis (PIR) kontroli
9. datenvis dro - 5-6 saaTi
10. gasanaTebeli teritoria: 200 kvm
11. mzis panelis zoma: 670\*450\*25mm
12. lampis zoma: 550\*230\*75mm
13. SemoTavazebuli samontaJo simaRle: 6-8m
14. SemoTavazebuli samontaJo manZili: 20-25m
15. dacvis klasi: IP65
 |  50 cali |