****

**beqTaqaris sawarmoo teritoris ganaTeba**

**sanaTebis teqnikuri maxasiaTeblebi**

|  |  |
| --- | --- |
| sanaTebis parametrebi | Sesasyidi raodenoba |
| 1. masalebi: maRali xarisxis aluminis Senadnobi 2. mzis paneli: 45W DC6V (maRali-efeqturi monokristaluri silikoni) 3. LED ganaTeba: 300W (660cali SMD2835 LED Cipi) 4. CCT (korelirebuli ferTa temperatura): 3000-6500K (fakultaturi) 5. batarea: Li-batarea, 40AH DC3.2V 6. Suqis nakadi: 120-130lm/vt 7. samuSao dro: uwvetad 3-5 wvimiani dRe, 12-16 saaTis RameSi 8. marTvis reJimebi: ganaTeba \_ dro\_ radio operatori/ moZraobis sensori+ moZraobis infrawiTeli gadamcemis (PIR) kontroli 9. datenvis dro - 5-6 saaTi 10. gasanaTebeli teritoria: 200 kvm 11. mzis panelis zoma: 670\*450\*25mm 12. lampis zoma: 550\*230\*75mm 13. SemoTavazebuli samontaJo simaRle: 6-8m 14. SemoTavazebuli samontaJo manZili: 20-25m 15. dacvis klasi: IP65 | 50 cali |