**სარჩევი**

1. ტენდერის მიზანი
2. შერჩევის პროცესის მიმდინარეობა
3. ტენდერით შესასყიდი საქონელის/მომსახურების სპეციფიკაციები
4. სასწრაფო დახმარების მანქანის შესყიდვის ტექნიკური დავალება
5. საგარანტიო პირობები
6. განსაკუთრებული პირობა
7. დამატებითი ინფორმაცია
8. შერჩევის კრიტერიუმები და მოთხოვნები პრეტენდენტების მიმართ
9. წინადადებები შეფასდება შემდეგი კრიტერიუმების მიხედვით
10. შემსყიდველის ვალდებულებები
11. სატენდერო წინადადება
12. სატენდერო მოთხოვნები
13. პრეტენდენტის დისკვალიფიკაცია
14. კონფიდენციალურობა
15. სატენდერო წინადადების წარდგენა
    * + 1. **ტენდერის მიზანი**

სს „ევექსის ჰოსპიტლები“ („შემსყიდველი“) პრეტენდენტებს სთავაზობს 10 ერთეული სასწრაფო დახმარების მანქანის შესყიდვაზე მონაწილეობის მიღებას.

წინამდებარე დოკუმენტის მიზანია, პრეტენდენტს განემარტოს შემსყიდველის მოთხოვნები და პირობები სრულყოფილი სატენდერო წინადადების წარსადგენად.

ტენდერში გამარჯვებულ პირთან ხელშეკრულებას გააფორმებს სს „ევექსის ჰოსპიტლები“.

* + - 1. **შერჩევის პროცესის მიმდინარეობა**

შერჩევა ჩატარდება შემდეგი განრიგით:

* პრეტენდენტებმა სატენდერო წინადადება უნდა წარმოადგინონ არაუგვიანეს 2020 წლის 31 დეკემბრის 18:00 საათისა.
* შემსყიდველი განიხილავს შემოსულ სატენდერო წინადადებებს და მოახდენს პრეტენდენტ/ებ/ის, წარმოდგენილი წინადადებების შეფასებასა და გამარჯვებული კომპანიის (შემდგომში „კონტრაქტორი“) გამოვლენას, წინასწარ განსაზღვრული შერჩევის კრიტერიუმების მიხედვით.
* საჭიროების შემთხვევაში, შერჩეულ პრეტენდენტ/ებ/თან ჩატარდება დამატებითი მოლაპარაკებები.
* საბოლოო ეტაპზე გამარჯვებულთან გაფორმდება ხელშეკრულება.
* ტენდერი განხორციელდება შემდეგ ვადებში:

|  |  |
| --- | --- |
| **ტენდერის ეტაპები** | **ვადა** |
| ტენდერის გამოცხადება | 25 დეკემბერი 2020 წ. |
| სატენდერო წინადადებების მიღება | 31 დეკემბერი 2020 წ. |
| გამარჯვებული პრეტენდენტ(ებ)ის გამოვლენა | 6 იანვარი 2021 წ. |
| ხელშეკრულების გაფორმება | 12 იანვარი 2021 წ. |

* შემსყიდველი იტოვებს უფლებას, ტენდერის მიმდინარეობის ნებისმიერ ეტაპზე შეაჩეროს, შეწყვიტოს ან/და გამოაცხადოს ახალი ტენდერი პრეტენდენტ/ებ/თან წინასწარი შეთანხმების გარეშე, საკუთარი შეხედულებისამებრ.
* ტენდერის შეჩერების / შეწყვეტის შესახებ ინფორმაციის მიღება შესაძლებელი იქნება იმავე საკომუნიკაციო არხით, რითიც განხორციელდება ტენდერის გამოცხადება.
* შემსყიდველი იტოვებს უფლებას, გამარჯვებული პრეტენდენტის გამოვლენამდე გააფართოვოს ან შეცვალოს მოთხოვნები გასაწევ მომსახურებასთან / შესყიდვასთან დაკავშირებით, რის შესახებაც ინფორმაცია განთავსდება იმავე საკომომუნიკაციო არხით, რითიც განხორციელდება ტენდერის გამოცხადება.
  + - 1. **ტენდერით შესასყიდი მომსახურების აღწერილობა / სპეციფიკაციები**

**შესყიდვის ობიექტი:** სს „ევექსის ჰოსპიტლები“- 10 ერთეული სასწრაფო დახმარების მანქანის შესყიდვა.

სასწრაფო მანქანების ჩამონათვალი/აღწერილობა განსაზღვრულია დანართში #5 და სატენდერო განაცხადის ტექნიკურ დავალებაში, ტექნიკური მახასიათებელი .(ფასების ცხრილი უნდა მოიცავდეს ყველა ხარჯს და კანონმდებლობით გათვალისწინებულ გადასახადებს).

**მომსახურების მიწოდების ადგილი:**

სს“ევექსის ჰოსპიტლები“ - სატრანსპორტო საშუალებების მიწოდება უნდა განხორციელდეს შემსყიდველი ორგანიზაციის მოთხოვნით, საქართველოს მაშტაბით. მიმწოდებელი საქონლის მიწოდებას უზრუნველყოფს საკუთარი ხარჯებით

* + - 1. **სასწრაფო დახმარების მანქანის შესყიდვის ტექნიკური დავალება:**

|  |  |
| --- | --- |
| მოთხოვნა ძირითად მახასიათებლებთან | |
| 1 | სასწრაფო დახმარების ავტომანქანა მიკროავტობუსის ტიპის ახალი, ექსპლუატაციაში არ მყოფი (დასაშვები მაქსიმალური. გარბენი 500 კმ) |
| 2 | გამოშვების წელი არანაკლებ 2019 |
| 3 | არანაკლებ „euro-4“-ის სტანდარტის |
| 4 | ავტომობილის ძარა ერთიანი |
| 5 | უკანა ამძრავი თვლებით RWD |
| 6 | საჭის ჰიდრო ან ელექტრო გამაძლიერებელით |
| 7 | ABS სისტემა |
| 8 | საკურსო მდგრადობის სისტემა (ESP, ESC ან/და სხვა მსგავსი ფუნქცია) |
| 9 | დამცავი ბალიში (აირბაგი) მძღოლის კაბინაში |
| 10 | არანაკლებ 125 ცხენის ძალა |
| 11 | საწვავის ტიპი დიზელი |
| 12 | საწვავის ავზის მოცულობა: არანაკლებ 70 ლიტრი |
| 13 | გადაცემათა კოლოფი მექანიკური 7 (6+1) საფეხურიანი (უკანა სვლის გადაცემის ჩათვლით) |
| 14 | წინა და უკანა სალონის გათბობა კონდიცირება, მართვა საკონტროლო პულტით |
| 15 | ტურბო ვენტილაცია |
| მოთხოვნა ავტომობილის ზომებთან | | |
| 16 | ავტომობილის სრული სიგრძე 5800-6000 მმ | |
| 17 | ავტომობილის სრული სიგანე სარკეების გარეშე 2000-2250 მმ | |
| 18 | ავტომობილის სრული სიმაღლე არანაკლებ 2550 მმ | |
| 19 | სატვირთო ძარის სიგრძე (მოდიფიცირებამდე) არანაკლებ 3400 მმ | |
| 20 | სატვირთო ძარის სიმაღლე (მოდიფიცირებამდე) არანაკლებ 1750 მმ | |
| 21 | სატვირთო ძარის სიგანე (მოდიფიცირებამდე) არანაკლებ 1700 მმ | |
| დამატებითი მოთხოვნები | | |
| 22 | გვერდითი სარკეები ელექტრო მართვით, ასევე მძღოლის სალონში სარკე პაციენტის სალონის დასანახად | |
| 23 | პაციენტის კაბინის ყოველ კარზე გათვალისწინებული უნდა იყოს დამჭერი მოწყობილობა, კარის თვითნებურად დახურვის თავიდან ასაცილებლად. | |
| 24 | საბურავები არანაკლებ R16 დიამეტრის. (იგივე ზომის სათადარიგო საბურავის ჩათვლით), უნდა მოყვებოდეს საბურავის ქანჩი ან ბერკეტი | |
| 25 | ავტომობილის ფერი თეთრი | |
| 26 | უკანა და გვერდითი კარები, უსაფრთხო მსხვრევადი მინის | |
| 27 | აუდიო სისტემა რადიო | |
| 28 | აღმართზე დაძვრის დამხმარე სისტემა | |
| 29 | განათების სენსორი | |
| 30 | მძღოლის სავარძელი, იდაყვის დასაყრდნობით. წინა სავარძლები თავის მისაყრდნობებით. | |
| 31 | თბობადი საქარე მინა | |
| 32 | ფრონტალური კამერა ჩამწერით (ჩაწერის ხანგძლივობა არანაკლებ 12 სთ) | |
| ავტომობილის დიზაინი | | |
| 33 | ავტომობილი უნდა იყოს შესაბამისად გასტიკერებული, დიზაინი შემსყიდველთან შეთანხმებით | |
| 34 | ციმციმა დამაგრებული ზემოდან, დიზაინი შემსყიდველთან შეთანხმებით | |
| 35 | განათებები გვერდებზე და უკან, დიზაინი შემსყიდველთან შეთანხმებით | |
| 36 | ხმოვანი სისტემა, დიზაინი შემსყიდველთან შეთანხმებით | |
| საიმობილიზაციო საშუალებები | | |
| 37 | საკაცე არანაკლებ 1900 მმ X 560 მმ X 825 მმ (სიმაღლე გახსნილ მდგომარეობაში); ტვირთამწეობა არანაკლებ 150; TS EN 1865 სტანდარტის შესაბამისი | |
| 38 | საიმობილიზაციო ფარი მოზრდილთათვის | |
| 39 | KED კომპლექტი თავისი გადასატანი ქეისით | |
| 40 | სპლინტის ნაკრები სიგრძის რეგულირებით და ფეხის 4 დამჭერით | |
| პაციენტის კაბინის დიზაინი | | |
| 41 | უკანა კაბინა თბო, ჰიდრო და ხმა იზოლაციით | |
| 42 | იატაკი ეპოქსირებული PVC მედეგი სადეზინფექციო ხსნარების და წყლის ჭავლით რეცხვისადმი | |
| 43 | კედლები ABS პლასმასი მედეგი სადეზინფექციო ხსნარების და წყლის ჭავლით რეცხვისადმი | |
| 44 | თაროები დამზადებული ''foamboard'' მასალისგან; მედეგი სადეზინფექციო ხსნარების და წყლის ჭავლით რეცხვისადმი | |
| 45 | 1 ცალი ასაკეცი სკამი | |
| 46 | 1 ცალი მბრუნავი სკამი | |
| 47 | საკაცის თავზე თეთრი წერტილოვანი განათება | |
| 48 | ჭერის შესაბამისი განათება | |
| 49 | წინა და უკანა სალონის გამყოფი კედელი გასაწევი ფანჯრით | |
| 50 | ხელის მოსაკიდი დამაგრებული ჭერში პაციენტის კაბინის სრულ სიგრძეზე | |
| აღჭურვილობა პაციენტის კაბინისთვის | | |
| 51 | ვაკუმური ასპირატორი | |
| 52 | ჟანგბადის გაყვანილობის სისტემა 1 ცალი 40 ლიტრიანი ცილინდრის ადგილით, შესაბამისი რეგულატორებით და ქანჩების კრებულით | |
| 53 | პორტატული 5 ლიტრიანი ჭანგბადის ბალონები 2 ცალი | |
| გარანტია | | |
| ავტომობილზე უნდა გავრცელდეს 2 წლიანი გარანტია, ულიმიტო გარბენით სრულ ავტომობილზე მათ შორის სავალ ნაწილზე | | |
|
|
|
|
|
|

სატენდერო წინადადება მომზადებულ უნდა იქნას წარმოდგენილი ტექნიკური დავალების შესაბამისად, დანართ #5-ში განსაზღვრული ჩამონათვალის მიხედვით.

* + - 1. **საგარანტიო პირობები:**
* საგარანტიო-სერვისული მომსახურების გაწევა უნდა განხორციელდეს საგარანტიო პერიოდის განმავლობაში.
* შესყიდულ საქონელზე ვრცელდება არანაკლებ 2 წელი საგარანტიო პერიოდი. საგარანტიო პერიოდის განმავლობაში საქონელი სწორი მოხმარების პირობებში უნდა ინარჩუნებდეს თვისობრივ და ხარისხობრივ მაჩვენებლებს; უხარისხო და დაზიანებების მქონე საქონლის აღმოჩენის შემთხვევაში, მომწოდებელმა ყოველგვარი წინაპირობის გარეშე, წუნის აღმოჩენის ნებისმიერ ეტაპზე, თუ ადგილზე არის დაზიანებული დეტალი გამოცვლის მაქსიმალური ვადა 3 დღე, ჩამოტანის და შეცვლის მაქსიმალური პერიოდი 15 დღის ვადაში უნდა გამოასწოროს ნაკლოვანებები ან შეცვალოს ახალი საქონლით.
* აკუმულატორებზე,გენერატორებზე(დინამო),სავალ ნაწილებზე უნდა ვრცელდებოდეს საგარანტიო არანაკლებ 2 წელი, ულიმიტო გარბენით
* სამედიცინო აღჭურვილობაზე,სასიგნალო ციმციმა,ხმოვანას გამაძლიერებელი უნდა ვრცელდებოდეს საგარანტიო არანაკლებ 2 წელი,ულიმიტო გარბენით.
* იმ შემთხვევაში თუ ავტომობილს აღმოაჩნდება საწარმოო დეფექტი ძირითად აგრეგატზე (ძრავა, გადაცემათა კოლოფი, ხიდი), ავტომობილის მიწოდებიდან არ გასულა 30 დღე და ავტომობილის გარბენი ნაკლებია 1000 კმ.-ზე შემსყიდველი უფლებამოსილია მიმწოდებელს მოსთხოვოს სატრანსპორტო საშუალების შეცვლა ახლით.

1. **განსაკუთრებული პირობა:**

* თუ შემსრულებელი ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების დროს ზიანს მიაყენებს დამკვეთის ქონებას, დამკვეთი უფლებამოსილია და შემსრულებელი ვალდებულია სრულად აანაზღაუროს მიყენებული ზიანი.
* იმ შემთხვევაში, თუ შემსრულებელი დამკვეთთან წერილობითი შეთანხმების გარეშე მოახდენს დამკვეთის თანამშრომლის/პასუხისმგებელი პირის მოტივირებას, მოახდინოს წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწნებული მომსახურების სტიმულირება, შემსრულებლის ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში დამკვეთი იტოვებს უფლებას მოსთხოვოს შემსრულებელს გადაიხადოს ჯარიმა ხელშეკრულების სრული ოდენობის.

1. **დამატებითი ინფორმაცია:**

* გამარჯვებულ კომპანიასთან სს“ევექსის ჰოსპიტლები“ გააფორმებს ხელშეკრულებას.
* სახელშეკრულებო ფასის დაფიქსირება უნდა მოხდეს ევროში; ვაჭრობის დროს არსებული ეროვნული კურსის მიხედვით; გადახდის პირობა:მხარეთა შეთანხმებით
* ანგარიშსწორება იწარმოებს ლარში (ეროვნულ ვალუტაში)მიღება-ჩაბარების გაფორმებიდან მხარეთა შეთანხმების გათვალისწინებით.

1. **შერჩევის კრიტერიუმები და მოთხოვნები პრეტენდენტების მიმართ**

* კონტრაქტორის შერჩევა მოხდება შემსყიდველის მოთხოვნებთან შესაბამისობისა და პრეტენდენტის მეირ წარმოდგენილი დოკუმენტაციის/ინფორმაციის გათვალისწინებით.
* მიუხედავად შემსყიდველის მიერ მიღებული საბოლოო გადაწყვეტილებისა, პრეტენდენტი არ არის უფლებამოსილი ნებისმიერი მატერიალური დანახარჯის ან/და ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნაზე, რაც მას შეიძლება მიადგეს ტენდერში მონაწილეობით, წარსადგენი სატენდერო დოკუმენტაციის მომზადებით, ან/და იმ მოქმედების განსახორციელებლად, რომელიც აუცილებელია მისი მიერ ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად.

სატენდერო წინადადების განხილვა მოხდება მხოლოდ სრულყოფილად წარმოდგენილი დოკუმენტაციის შემთხვევაში

1. **წინადადებები შეფასდება შემდეგი კრიტერიუმების მიხედვით:სატენდერო**

* შესასყიდი მომსახურების ფასი
* მომსახურების მიწოდების პირობა
* შემოთავაზებული მომსახურების ხარისხი
* კომპანიის გამოცდილება / სანდოობა / სტაბილურობა
* საკვალიფიკაციო მონაცემების სრულყოფილება

1. **შემსყიდველის ვალდებულებები**

შემსყიდველის ვალდებულებებია:

* ხელშეკრულებითა და წინამდებარე ტენდერით გათვალისწინებულ შესყიდვასთან დაკაშვირებული სხვა დოკუმენტებით განსაზღრული პირობების/ვალდებულებების განუხრელი დაცვა და შესრულება;

კონტრაქტორის ვალდებულებებია:

* კონტრაქტორი ვალდებულია უზრუნველყოს სატრანსპორტო საშუალების უკან გაწვევა იმ შემთხვევაში თუ სატრანსპორტო საშუალებების მწარმოებელი ქარხანა საწარმოო დეფექტის აღმოჩენის შემთხვევაში განახორციელებს შესაბამის ღონისძიებებს სატრანსორტო საშუალების უკან გაწვევის მიზნით.
* ხელშეკრულებითა და წინამდებარე ტენდერით გათვალისწინებულ შესყიდვასთან დაკაშვირებული სხვა დოკუმენტებით განსაზღრული პირობების/ვალდებულებების განუხრელი დაცვა და შესრულება;
* სატენდერო დოკუმენტებისა და მისაწოდებელი მომსახურების ხარისხზე;

1. **სატენდერო წინადადება**

სატენდერო წინადადება უნდა მოიცავდეს შემდეგ დოკუმენტაციას/ინფორმაციას:

1. პრეტენდენტი იურიდიული პირის განახლებული ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან;
2. ცნობა შემოსავლების სამსახურიდან ბიუჯეტის წინაშე დავალიანების არარსებობის შესახებ;
3. ცნობა, რომ არ მიმდინარეობს პრეტენდენტის მიმართ რეორგანიზაცია-ლიკვიდაცია და/ან გადახდისუუნარობის საქმის წარმოება;
4. შესრულებული პროექტების ჩამონათვალი, მსგავსი მომსახურების სამუშაოებზე აქცენტირებით;
5. ინფორმაცია პრეტენდენტის შესახებ, შევსებული დანართ #2-ში მითითებული სახით;
6. კონფიდენციალურობაზე შეთანხმების პრეტენდენტის მხრიდან ხელმოწერილი ვერსია (შეთანხმება თან ერთვის დანართი #3-ს სახით);
7. პრეტენდენტის მიერ ხელმოწერილი აფიდავიტი - აფიდავიტი მოცემულია დანართი #4-ს სახით;
8. შევსებული და ხელმოწერილი ხარჯთაღრიცხვა **ევროში** - მოცემული და დადგენილი დანართი #5-ის სახით; ასევე ელექტრონული ფაილი ექსელის ფორმატში;

პრეტენდენტის მიერ მომზადებული ყველა დოკუმენტი უნდა იყოს ხელმოწერილი პრეტენდენტის უფლებამოსილი პირის მიერ და დამოწმებული ბეჭდით (ასეთის არსებობის შემთხვევაში).

დოკუმენტაციის მომზადების თარიღი წინ არ უნდა უსწრებდეს სატენდერო დოკუმენტების წარდგენის თარიღს 5 კალენდარულ დღეზე მეტი ვადით.

1. **სატენდერო მოთხოვნები:**

**პრეტენდენტი უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებს**

* **პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს ავტორიზაციის წერილი ავტომობილის (შასის და შიდა აღჭურვის) მწარმოებლისგან. პრეტენდენტს უნდა გააჩნდეს მინიმუმ 1 ავტორიზებული სერვის ცენტრი თბილისში და მინიმუმ 1 დასავლეთ საქართველოში**

1. **პრეტენდენტის დისკვალიფიკაცია**

შემსყიდველი უფლებამოსილია მოახდინოს პრეტენდენტის დისკვალიფიკაცია თუ:

1. პრეტენდენტი ირიცხება მოვალეთა რეესტრში;
2. პრეტენდენტის ქონებაზე რეგისტრირებულია საგადასახადო ან სხგვაგვარი გირავნობა/იპოთეკა/შეზღუდვა;
3. მიმდინარეობს პრეტენდენტის რეორგანიზაცია, ლიკვიდაცია ან გადახდისუუნარობის საქმის წარმოება;
4. სატენდერო განაცხადით მოთხოვნილი დოკუმენტაცია/ინფორმაცია:

* სრულად არ იქნება წარმოდგენილი;
* არ შეესაბამება დადგენილ მოთხოვნებს;
* არ შეესაბამება სინამდვილეს;
* ყალბია.

1. არსებობს სხვა ობიექტური გარმოება, რომელიც შეუძლებელს ხდის პრეტენდენტის შემდგომ მონაწილეობას ტენდერში.
2. **კონფიდენციალურობა**

პრეტენდენტი პასუხისმგებელია შემსყიდველის მიერ მიწოდებული ინფორმაციის კონფიდენციალურობაზე, როგორც შერჩევის პროცესის მსვლელობის, ასევე, მისი დასრულების შემდეგაც, მიუხედავად ტენდერის შედეგებისა.

1. **სატენდერო წინადადების წარდგენა**

სატენდერო წინადადებების წარდგენა უნდა მოხდეს ელექტრონულად, [www.tenders.ge](http://www.tenders.ge)-ზე, დახურული კონვერტის პრინციპით.

პრეტენდენტებმა სატენდერო წინადადებები უნდა წარმოადგინონ არაუგვიანეს 2020 წლის 31 იანვარი 18:00 საათისა.

შერჩევის პროცესის მსვლელობისას პრეტენდენტებს უფლება აქვთ მოითხოვონ მათთვის საჭირო ინფორმაცია. დამატებითი ინფორმაციის მოთხოვნის ან კითხვების არსებობის შემთხვევაში, გთხოვთ, მოგვწეროთ ელექტრონული ფოსტის მისამართზე: [Evex\_Purchasing@evex.ge](mailto:Evex_Purchasing@evex.ge).