**აბრა**

ლაითბოქსის უკანა, წითელი ფონი



კარკასი - შეკრული 20x20მმ. მილკგადრატით. 2მმ. კედლით

კარკასზე - წითელი ფერის, კოდით (RAL 3020), ალუმინის კომპოზიტური პანელი 3მმ. სისქის, 21 მიკრონიანი.

**პატარა ლაითბოქსი**



ზომა - 140x40x7სმ.

ლაითბოქსის გვერდები - PVC 5მმ. გადაკრული თეთრი არაკალი.

ლაითბოქსის ზურგი - PVC 10მმ.

ლაითბოქსის შუბლი - 3მმ. თეთრი ორგმინა.

ლოგო - არაკალი. შავი და წითელი (კოდი 031).

განათება - დიოდის მოდული IP-68. კვების ბლოკი - MEANWELL IP-68.

**დიდი ლაითბოქსი**



ზომა - 200x50x7სმ.

ლაითბოქსის გვერდები - PVC 5მმ. გადაკრული თეთრი არაკალი.

ლაითბოქსის ზურგი - PVC 10მმ.

ლაითბოქსის შუბლი - 5მმ. თეთრი ორგმინა.

ლოგო - არაკალი. შავი და წითელი (კოდი 031).

განათება - დიოდის მოდული IP-68. კვების ბლოკი - MEANWELL IP-68.

**ნიმუში**

 