სპეცფორმის ქსოვილის შემადგენლობისადმი ტექნიკური მოთხოვნები:

1. **ზამთრის ქურთუკი**

* ზედაპირის ნაჭერი ანტისტატიკური
* ელექტრორკალის და ტემპერატურის მიმართ მედეგი
* ფერის მდგრადობა სინათლეზე და რეცხვაზე (გარანტია 12 თვე)
* ხევადობაზე და გაგლეჯვაზე მდგრადი (გარანტია 3 თვე)
* ქურთუკზე არსებული 5სმ სიგანის მქონე ამრეკლების მდგრადობა (გარანტია 12 თვე)
* წყალმედეგი
* ყველანაირი ბრენდირება უნდა იყოს დაბეჭდილი მდგრადი საღებავით (გარანტია 12 თვე)
* ქურთუკს უნდა უნდა ეხსნებოდეს შიდა სარჩული რომელიც ქურთუკის მთელ შიდა ქსოვილს უნდა ფ წონაც 1კვმ - 350გრ უნდა იყოს



1. **გრძელსახელოებიანი „პოლო“ მაისური**

* შეესაბამებოდეს ჰიგიენურ ნორმებს და არ იწვევდეს ალერგიას.
* ქ ს ო ვ ი ლ ი: 100% ბამბა (+/-1%) ,
* ტრიკოტაჟი, სიმკვრივე 150 (+/-5%) გრ/მ2;
* ყველანაირი ბრენდირება უნდა იყოს დაბეჭდილი მდგრადი საღებავით (გარანტია 6 თვე)
* ფერის მდგრადობა სინათლეზე და რეცხვაზე (გარანტია 6 თვე)



1. **ზამთრის ქუდი**

* ქ ს ო ვ ი ლ ი: ანტისტატიკური. შეესაბამებოდეს ჰიგიენურ ნორმებს და არ იწვევდეს ალერგიას. არ იძენძებოდეს და ხანგრძლივად ინარჩუნებდეს ფორმას.
* შმადგენლობა >75 ბამბა
* ქსოვილის წონა 300გრ/მ2
* დიზაინი: ცილინდრული ფორმის სიგრძე 25/28სმ
* ბრენდირება: ქარგვა

****

1. **ზამთრის ხელთათმანები**

* შეესაბამებოდეს ჰიგიენურ ნორმებს და არ იწვევდეს ალერგიას.
* ქ ს ო ვ ი ლ ი: 100% ბამბა (+/-1%) ,
* ტრიკოტაჟი, სიმკვრივე 150 (+/-5%) გრ/მ2;
* ყველანაირი ბრენდირება უნდა იყოს დაბეჭდილი მდგრადი საღებავით (გარანტია 6 თვე)

ფერის მდგრადობა სინათლეზე



1. **ზამთრის კომბინიზონი**

* ზედაპირის ნაჭერი ანტისტატიკური
* ელექტრორკალის და ტემპერატურის მიმართ მედეგი
* ფერის მდგრადობა სინათლეზე და რეცხვაზე (გარანტია 6 თვე)
* ხევადობაზე და გაგლეჯვაზე მდგრადი (გარანტია 3 თვე)
* შარვალზე არსებული 5სმ სიგანის მქონე ამრეკლების მდგრადობა (გარანტია 12 თვე)
* წყალმედეგი
* ყველანაირი ბრენდირება უნდა იყოს დაბეჭდილი მდგრადი საღებავით (გარანტია 12 თვე)
* შიდა დათბილვა „ფლესი“-ს ტიპის ქსოფილით
* რეგულირებადი ელასტიური ბრეტელებით (პაჟებით) მკერდის დონეზე შესაკრავი „ფასტეკსებით“



1. **ზაფხულის კომბინიზონი**

* ზედაპირის ნაჭერი ანტისტატიკური
* ელექტრორკალის და ტემპერატურის მიმართ მედეგი
* ფერის მდგრადობა სინათლეზე და რეცხვაზე (გარანტია 6 თვე)
* ხევადობაზე და გაგლეჯვაზე მდგრადი (გარანტია 3 თვე)
* შარვალზე არსებული 5სმ სიგანის მქონე ამრეკლების მდგრადობა (გარანტია 12 თვე)
* წყალმედეგი
* ყველანაირი ბრენდირება უნდა იყოს დაბეჭდილი მდგრადი საღებავით (გარანტია 12 თვე)
* რეგულირებადი ელასტიური ბრეტელებით (პაჟებით) მკერდის დონეზე შესაკრავი „ფასტეკსებით“



1. **ზაფხულის „პოლო“ მაისური**

* ქ ს ო ვ ი ლ ი: ანტისტატიკური შეესაბამებოდეს ჰიგიენურ ნორმებს და არ იწვევდეს ალერგიას. არ იძენძებოდეს და ხანგრძლივად ინარჩუნებდეს ფორმას.
* შემადგენლობა >90% ბამბა
* ბრენდირება: პრინტი
* ზედაპირის ნაჭერი ანტისტატიკური
* ელექტრორკალის და ტემპერატურის მიმართ მედეგი
* ფერის მდგრადობა სინათლეზე და რეცხვაზე (გარანტია 10 თვე)
* ხევადობაზე და გაგლეჯვაზე მდგრადი (გარანტია 6 თვე)

