**დანართი N2**

**ფასთა ცხრილი**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **პროდუქტის დასახელება** | **რაოდ.** | **ერთ. ღირ.** | **ჯამი** |
| **(GEL)** | **(GEL)** |
| **უწყვეტი კვების წყარო (UPS)**  ფორმფაქტორი:                           Rackmount 2U  ტიპი:                                                   On-Line Double-Conversion  სილძლავრე:                                   1000VA (900W) ან მეტი  შემავალი ვოლტაჟი:                   200-240V AC  C14 Inlet  გამომავალი ვოლტაჟი:             208 / 220 / 230 / 240V AC  C13 6 Outlets ან მეტი | 5 |  |  |
| **უწყვეტი კვების წყარო (UPS)**  ტიპი                : Line Interactive  სიმძლავრე      : 650 VA ან მეტი  შეერთება        : მინიმუმ 3 ცალი Schuko CEE 7/7P | 5 |  |  |

**მოწოდების მისამართი: ქ.თბილისი, ბელიაშვილის ქ. # 106**

პრეტენდენტი \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(სახელი, გვარი) (ხელმოწერა და ბეჭედი)